関連トピック

# Management Information Base (MIB) について

Fireware では、以下のタイプの Management Information Bases (MIB) がサポートされています。

スタンダード MIB

スタンダード MIB は、多くの異なるデバイスで使用されるネットワークとハードウェア イベントの定義です。Firebox では、以下の標準 MIB がサポートされています。

- IF-MIB
- IP-MIB
- RFC1155 SMI-MIB
- RFC1213-MIB
- SNMPv2-MIB
- SNMPv2-SMI
- TCP-MIB
- UDP-MIB

これらの MIB には、IP アドレスやネットワーク インターフェイスの設定などの標準的なネットワーク情報が含まれます。

エンタープライズ MIB

エンタープライズ MIB は、ある製造者特有のイベントの情報を提供するために使用します。Firebox では、以下の Enterprise MIB がサポートされています。

- IPSEC-ISAKMP-IKE-DOI-TC
- WATCHGUARD-CLIENT-MIB
- WATCHGUARD-CLUSTER-STATUS-MIB
- WATCHGUARD-INFO-SYSTEM-MIB
- WATCHGUARD-IPSEC-ENDPOINT-PAIR-MIB
- WATCHGUARD-IPSEC-SA-MON-MIB-EXT
- WATCHGUARD-IPSEC-TUNNEL-MIB
- WATCHGUARD-POLICY-MIB
  wgPolicyID、wgPolicyName、および wgPolicyLogging オブジェクトのみ
- WATCHGUARD-PRODUCTS-MIB
- WATCHGUARD-SMI
- WATCHGUARD-SYSTEM-CONFIG-MIB
- WATCHGUARD-SYSTEM-STATISTICS-MIB

これらの MIB には、デバイスのハードウェアについてより詳細な情報が含まれます。

Firebox における MIB ファイルのコンテンツの詳細については、次を参照してください：Enterprise MIB ファイルの詳細。

また、Firewareでは UCD-SNMP-MIB サードパーティ MIB からのいくつかの統計がサポートされています。詳細については、ナレッジベースの記事：サードパーティのSNMP MIB について を参照してください。

管理コンピュータに Fireware OS をインストールすると、サポートされている Enterprise MIB がこの場所にインストールされます。

C:\Users\Public\Shared WatchGuard\SNMP

すべての MIB をインストールする場合は、すべての Firebox モデルで Fireware OS インストーラを実行する必要があります。Fireware OS インストーラは、WatchGuard の Web サイトの ソフトウェア ダウンロード ページからダウンロードすることができます。

#### 関連情報

Enterprise MIB ファイルの詳細

SNMP について

SNMP ポーリングを有効にする

SNMP 管理ステーションとトラップを有効にする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索