関連トピック

# 明示的プロキシ：クライアント Web ブラウザを構成する

Web トラフィックに明示的プロキシを使用する際、クライアント Web ブラウザがプロキシ サーバーとして Firebox アドレスを使用するよう構成する必要があります。クライアント Web ブラウザを Firebox のアドレスで構成するか、またはプロキシ自動構成 (PAC) 方法を使ってすべてのクライアントにプロキシ構成を配布します。PAC ファイルの詳細については、次を参照してください：明示的プロキシ： PAC ファイル。

これらの方法のいずれかを使って Web ブラウザを構成できます：

- クライアントに PAC ファイル スクリプトを配布する
- WPAD を使ったプロキシ設定の自動検出
- プロキシ サーバー アドレスの手動構成

これらのセクションの例では、Microsoft Internet Explorer の設定を示しているため、別の Web ブラウザを使用している場合は外観が少々異なる可能性があります。

## クライアントに PAC ファイル スクリプトを配布する

Active Directory ポリシーを使って、クライアントにプロキシ自動構成スクリプト URL を配布することができます。

## WPAD を使ったプロキシ設定の自動検出

PAC ファイルを Firebox に保管すると、DHCP 経由で WPAD を使って、クライアント Web ブラウザでプロキシ サーバー設定を自動的に検出して構成することができます。

## プロキシ サーバー アドレスの手動構成

また、クライアント Web ブラウザを使って、明示的プロキシに Firebox アドレスとポートを使用することもできます。この方法は、構成するクライアントが多くない場合にのみ使用します。大規模ネットワークの場合、このセクションに説明したとおりプロキシ自動構成方法を使用します。

Firebox アドレスとその他のローカル IP アドレスを追加し、プロキシ サーバーを必ずバイパスするようにするには、詳細 をクリックします。ローカル アドレスに対してプロキシ サーバーをバイパスする オプションは、ホスト名のみに適用されます。

#### 関連情報

明示的プロキシについて

明示的プロキシ：HTTP Web プロキシ

明示的プロキシ： PAC ファイル

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索