関連トピック

# Windows 10 で PPTP Mobile VPN を作成して接続する

Windows 10 VPN クライアントを使用して、WatchGuard Firebox に PPTP VPN 接続を行うことができます。

## PPTP 接続の作成

Windows 10 クライアント コンピュータを準備するには、PPTP 接続をネットワーク設定に構成する必要があります。

コントロール パネルの表示および既存の設定に応じて手順が若干異なる場合があります。

1. Windows 10 スタート メニューから、設定 を選択します。
2. ネットワークとインターネット をクリックします。
3. 左側のナビゲーション メニューから、VPN を選択します。
4. VPN 接続の追加 をクリックします。
5. VPN プロバイダ テキスト ボックスで、Windows (内蔵) を選択します。
6. 接続名テキスト ボックスに、Mobile VPN（「L2TP VPN」など）の名前を入力します。
7. サーバー名またはアドレス テキスト ボックスに、Firebox の外部インターフェイスの DNS 名または IP アドレスを入力します。
8. VPN の種類 ドロップダウン リストから、Point to Point トンネリング プロトコル (PPTP) を選択します。
9. 保存 をクリックします。
   VPN が VPN の設定ページに追加されます。

## PPTP 接続を開始する

以下の手順では、VPN 接続の名前は、クライアントコンピュータ上で、PPTP 接続を構成したときに使用した宛先名です。ユーザー名とパスワードは、PPTP-Users グループに追加したユーザーのいずれかを参照します。

PPTP-User グループの詳細については、次を参照してください：

- PPTP-Users グループに新しいユーザーを追加する

開始する前に、クライアント コンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。

1. Windows の通知エリア（システムトレイ）で、ネットワーク アイコンをクリックします。
   利用可能なネットワークおよび VPN のリストが表示されます。
2. VPN 接続をクリックします。
   ネットワークとインターネット VPN の設定が表示されます。
3. VPN 接続を選択します。接続 をクリックします。
   接続 ページが表示されます。
4. ユーザー名とパスワードを入力します。
5. OK をクリックします。

#### 関連情報

Mobile VPN with PPTP トンネル経由のインターネット アクセス オプション

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索