関連トピック

# [全般] タブ

[ファイアウォールのルールのエントリ] ダイアログ ボックスの [全般] タブで、ファイアウォールのルールの基本的なプロパティを定義できます。

ルール名

このルールを説明する名前を入力します。 たとえば、TCP ポート 80 (HTTP)、8080(代替 HTTP)、および 443(HTTPS) のトラフィックが含まれている “Webサーフィン” という名前のルールを作成できます。

状態

ルールを非アクティブにするには、[無効] を選択します。 既定では、新規ルールは有効になります。

方向

コンピュータから送信されるトラフィックにルールを適用するには、[送信] を選択します。 コンピュータに送信されるトラフィックにルールを適用するには、[受信] を選択します。 すべてのトラフィックにルールを適用するには、[双方向] を選択します。

ルールの割り当て先

このルールが適用されるネットワークの種類の隣にあるチェック ボックスをオンにします。

プロトコル

制御するネットワーク トラフィックの種類を選択するには、このドロップダウン リストを使用します。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索