関連トピック

# クラスタ メンバーを削除および追加する

Policy Manager を使用して、FireCluster からメンバーを削除または追加できます。

## FireCluster からデバイスを削除する

FireCluster からデバイスを削除するには、次の手順に従います。

1. WatchGuard System Manager で、クラスタ マスタの構成を開きます。
2. をクリックします。
   または、ツール > Policy Manager の順に選択します。
   Policy Manager が表示されます。
3. FireCluster ＞ 構成 の順に選択します。
   FireCluster クラスタ構成ダイアログ ボックスが表示されます。
4. メンバー タブをクリックします。
   クラスタ メンバーのリストが表示されます。

1. 削除するクラスタ メンバーの名前をクリックします。
2. 削除 をクリックします。
   メンバーのリストからデバイスが削除されます。
3. OK をクリックします。
4. クラスタに構成ファイルを保存します。
   クラスタからデバイスが削除されます。

クラスタに構成ファイルを保存すると、Policy Manager は、現在のクラスタ マスタがクラスタの構成にあるかどうかを確認します。構成から削除したデバイスが現在のクラスタ マスタである場合、バックアップ マスタが新しいクラスタ マスタになるように、Policy Manager がフェールオーバーを強制しようとします。フェールオーバーが成功した場合は、構成の変更が保存されます。フェールオーバーが成功しない場合は、Policy Manager によってクラスタへの構成の保存が許可されません。

クラスタから Firebox を削除した後、クラスタに構成を保存すると、削除したデバイスは再起動し、デバイス上のすべての設定は工場出荷時の既定設定にリセットされます。他のメンバーはクラスタ マスタになります。

クラスタ マスタであるデバイスを見分ける方法、あるいはクラスタ マスタから他のメンバーにフェイルオーバーを手動で強制する方法の詳細については、次を参照してください：FireCluster メンバーを監視および制御する.

## FireCluster に新しいデバイスを追加する

FireCluster の構成 ダイアログボックスの メンバー タブで新しいクラスタ メンバーを追加することができます。

クラスタに新しいデバイスを追加するには、次の手順に従います。

1. 追加 をクリックします。
2. 次の説明に従って、新しいクラスタ メンバーの設定を構成します 手動で FireCluster を構成する.

FireCluster が有効になっている場合、クラスタに少なくとも 1 つのデバイスがあることが必要です。

1. クラスタから両方のデバイスを削除するには、以下の手順を実行します：FireCluster を無効にする.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索