関連トピック

# RapidDeploy Configuration Manager を使用する

RapidDeploy Configuration Manager は、Firebox アプライアンスの RapidDeploy の構成ファイルをアップロードおよび管理することができる、WatchGuard ポータルのページです。RapidDeploy Configuration Manager ページで、RapidDeploy の構成ファイルをアップロードして、その構成ファイルをアカウントで RapidDeploy がアクティブ化されている複数のデバイスと関連付けることができます。RapidDeploy Configuration Manager ページでアプライアンスに割り当てられている構成ファイルは、各アプライアンスの製品の詳細 ページの RapidDeploy セクションにも表示されます。

構成ファイルを RapidDeploy Configuration Manager にアップロードする前に、それを割り当てるアプライアンスと構成ファイルに互換性があることを確認してください。詳細については、次を参照してください：RapidDeploy の構成ファイルを作成する

構成ファイルを RapidDeploy Configuration Manager にアップロードするには、以下の手順を実行します：

1. ブラウザを開いて、https://www.watchguard.com/archive/RapidDeployManager.aspx に移動します。
   ログインしていない場合は、WatchGuard のログイン ページが表示されます。
2. アカウントの認証情報を使用して、Firebox アプライアンスが登録されているアカウントにログインします。
   RapidDeploy Configuration Manager ページが表示されます。

## 構成ファイルをアップロードする

構成ファイルにはデバイス管理ユーザー アカウントのパスフレーズが含まれていないため、ファイルをアップロードする際には、デバイスで使用するパスフレーズを設定する必要があります。

アプライアンスに構成ファイルがダウンロードされると、パスフレーズが、ファイルをアップロードする際に設定されたパスフレーズに変更されます。アプライアンスが構成ファイルを拒否した場合でも、パスフレーズはリセットされます。詳細については、次を参照してください：Firebox を接続する。

構成ファイルをアップロードするには、以下の手順を実行します：

1. 構成ファイルのアップロード をクリックします。
   構成ファイルのアップロード ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ファイルの選択 または 参照 をクリックして、アップロードする構成ファイルを選択します。
   使用するブラウザによってボタン名が異なります。
3. ブラウズして、使用する .XML 構成ファイルを選択します。
4. 次へ をクリックします。
5. この構成ファイルをダウンロードするアプライアンスで設定するパスフレーズを指定します。
   - ステータス デバイス管理ユーザー アカウント（読み取り専用アクセス）で使用するパスフレーズを入力して確認します。
   - 管理 デバイス管理ユーザー アカウント（読み取り/書き込みアクセス）で使用するパスフレーズを入力して確認します。
6. 完了 をクリックします。
   アップロードされたファイルは、RapidDeploy 構成のリストに追加されます。

## 構成リストを検索する

すでにアップロードされている RapidDeploy 構成を検索するには、以下の手順を実行します：

1. 検索ボックスに、構成ファイル名またはモデル番号を入力します。
2. 検索 をクリックします。
   検索内容と一致する構成ファイルまたはモデルのみを表示するようにリストがフィルタリングされます。
3. 検索フィルタをクリアするには、リセット をクリックします。

## 構成ファイルを割り当てる

アカウントに登録されているアプライアンスに構成ファイルを割り当てるには、以下の手順を実行します：

1. アップロードされた構成ファイルの アクション 列で、管理 をクリックします。
   RapidDeploy 構成の割り当て ダイアログ ボックスが表示されます。未割り当てのアプライアンス リストには、RapidDeploy でこのファイルを使用できる登録アプライアンスのシリアル番号が含まれています。

1. 未割り当てのアプライアンス リストから、このファイルを割り当てるデバイスのシリアル番号を選択します。Ctrl および Shift キーを使用して、複数のシリアル番号を選択することができます。
2. 右矢印をクリックして、選択したアプライアンスを 割り当て済みのアプライアンス リストに移動します。
3. 保存 をクリックします。
   ファイルがアップロードされて、検証されます。選択したすべてのアプライアンスに RapidDeploy が有効化されます。

選択されているファイルが有効な XML 設定ファイルでない場合は、エラー メッセージが表示されて、ファイルはアップロードされません。有効なデバイス構成ファイルが選択されていることを確認してください。

アプライアンスに構成ファイルが割り当てられると、構成ファイルが割り当てられた各アプライアンスのマイ製品 ページの RapidDeploy セクションにその構成ファイルが表示されます。

ファイルがアップロードされたら、インターネット アクセスでネットワークにアプライアンスを接続することができます。RapidDeploy がサポートされているデバイスを工場出荷時の既定設定で起動すると、常にデバイスは RapidDeploy 構成ファイル、機能キー、およびデバイスのパスフレーズを自動的にダウンロードしようとします。詳細については、次を参照してください：Firebox を接続する.

## 構成ファイルを削除する

構成ファイルを削除すると、構成ファイルが割り当てられているすべてのアプライアンスで RapidDeploy が無効となります。構成ファイルを削除する前に、アクション列の 管理 をクリックして、その構成ファイルがいずれかのアプライアンスに割り当てられているかどうかを確認してください。アプライアンスに割り当てられているファイルを削除しても、警告は発せられません。

構成ファイルを削除するには、以下の手順を実行します：

1. アップロードされた構成ファイルの アクション 列で、削除 をクリックします。
   確認ダイアログ ボックスが表示されます。
2. OK をクリックして、ファイルの削除を確認します。
   ファイルが削除され、ファイルが割り当てられているすべてのアプライアンスで RapidDeploy が無効化されます。

RapidDeploy の詳細については、次を参照してください：RapidDeploy を使用して構成ファイルをアップロードする。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索