関連トピック

# FireCluster セットアップ ウィザードへようこそ

WatchGuard FireCluster で、高可用性と負荷分散のために 2 つの Firebox をアクティブ/アクティブ クラスタで構成するか、または負荷の共有をしない高可用性のためのアクティブ/パッシブクラスタで構成することができます。FireCluster を有効にすると、クラスタを 1 つの仮想デバイスとして管理および監視します。FireCluster セットアップ ウィザードにより、基本クラスタ構成を作成することができます。

FireCluster を構成するには、 が必要です。

- 同じモデルの 2 つの Firebox
- 各 Firebox の機能キー
  機能キーを取得する方法については、次を参照してください：Firebox 機能キーを取得する.
- 各 Firebox のシリアル番号
- 有効な各物理インターフェイスに対する物理リンク

2 つの Firebox を FireCluster として構成する前に、次の手順を実行する必要があります：FireCluster ハードウェアを接続する.

FireCluster セットアップ ウィザードの概要は、次を参照してください：FireCluster Setup Wizard を使用する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索