関連トピック

# 事前に定義されたポリシーをエッジ デバイス構成テンプレートに追加する

WatchGuard System Manager ポリシー追加ウィザードを使用して、事前に定義されたポリシーを Firebox X エッジ デバイスのデバイス構成テンプレートに追加できます。

1. デバイス管理 タブから、デバイス構成テンプレート を選択します。
   デバイス構成テンプレート ページが表示されます。
2. デバイス構成テンプレート を右クリックし、デバイス構成テンプレートを挿入 を選択します。
   あるいは、ページの右上にある 追加 をクリックします。
   製品バージョン ダイアログ ボックスが表示されます。
3. ドロップ ダウン リストから エッジ デバイス及びバージョンを選択します。OK をクリックします。
   エッジ 構成：エッジ テンプレート ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 左側のナビゲーション バーで、ファイアウォール ポリシー を選択します。
   ファイアウォール ポリシー ページが表示されます。
5. 追加 をクリックします。
   ポリシー追加ウィザードが開始されます。
6. 次へ をクリックします。
   このポリシー用サービスを選択する ページが表示されます。

1. 事前定義サービスをこのリストから選ぶ を選択し、リストからポリシーを選択します。
2. 次へ をクリックします。
   トラフィックの方向を選択する ページが表示されます。
3. トラフィックの方向を選択します。 送信、 受信、または 任意。
4. 次へ をクリックします。
   ネットワーク資源を構成する ページが表示されます。
5. フィルタ ドロップ ダウン リストで、トラフィックを 拒否 または 許可 するよう選択します。
6. 送信元 リストと 送信先 リストで 許可 を選択した場合、送信元と送信先が設定されます。
   新しいリソースを追加するには、送信元 ボックスまたは 送信先 リストの下にある 追加 をクリックして必要な情報を追加します。
7. 次へ をクリックします。
   ポリシー追加ウィザードが完了しました ページが表示されます。
8. 完了 をクリックしてウィザードを終了します。

#### 関連情報

デバイス構成テンプレートを作成する

Centralized Management モードについて

デバイス構成テンプレートを複製する

管理対象デバイスをデバイス構成テンプレートに適用する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索