関連トピック

# Windows XP 用 PPTP Mobile VPN の作成と接続

Windows XP クライアント コンピュータを準備するには、ネットワーク設定で PPTP 接続を構成する必要があります。

## PPTP Mobile VPN の作成

クライアント コンピュータの Windows デスクトップから、以下の操作を実行します。

1. Windows の スタート メニューから、コントロールパネル > ネットワーク接続 の順に選択します。
2. 新しい接続の作成 を選択します。
   または、Windows Classic ビューで、新しい接続ウィザード をクリックします。
   新しい接続ウィザードが表示されます。
3. 次へ をクリックします。
4. ワークプレイスでネットワークに接続する を選択して、次へ をクリックします。
5. 仮想プライベート ネットワーク接続 を選択して、次へ をクリックします。
6. 新しい接続の名前 (Connect with Mobile VPN など) を入力します。次へ をクリックします。
7. Windows でパブリック ネットワークを接続するかどうかを選択します。
   - ブロードバンド接続の場合は、初期接続にダイヤルしない を選択します。
   - モデム接続の場合は、この初期接続に自動的にダイヤルする を選択してから、ドロップダウン リストから接続名を選択します。
8. 次へ をクリックします。
9. Firebox の外部インターフェイスのホスト名または IP アドレスを入力して、次へ をクリックします。
10. この接続へのショートカットをデスクトップに追加する を選択します。
11. 完了 をクリックします。
    接続 ダイアログ ボックスが表示されます。
12. プロパティ をクリックします。
13. ネットワーク タブを選択します。
14. VPN の種類 ドロップダウン リストから、PPTP VPN を選択します。
15. OK をクリックします。

## PPTP 接続を開始する

1. ダイヤルアップ ネットワーク経由、または直接 LAN や WAN を経由するインターネット接続を開始します。
2. デスクトップに追加された新しい接続へのショートカットをダブルクリックします。
   または、コントロールパネル > ネットワーク接続 の順に選択し、仮想プライベート ネットワークの一覧から新しい接続を選択します。
3. 接続用のユーザー名およびパスフレーズを入力します。
4. 接続 をクリックします。

ユーザー名とパスワードは、PPTP-Users グループに追加したユーザーのいずれかを参照します。PPTP-User グループの詳細については、次を参照してください：

- PPTP-Users グループに新しいユーザーを追加する

#### 関連情報

Mobile VPN with PPTP トンネル経由のインターネット アクセス オプション

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索