関連トピック

# Firebox ルート テーブルについて

ルーティング テーブルの構成オプションを選択する場合、Firebox 上のルーティング テーブルの読み方がわかると役に立ちます。

ルート テーブルを表示するには、WatchGuard System Manager から以下の手順を実行します：

1. Firebox System Manager を起動する.
2. ステータス レポート タブを選択します。
3. ルート セクションが見えるまで、下にスクロールします。
   Firebox の内部ルート テーブルが表示されます。

ステータス レポート で、ルートはルート セクション内の別のテーブルに表示されます。ルート テーブルの詳細については、次を参照してください：Firebox ルート テーブルを読み取る.

ルート テーブルを表示するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

システム ステータス > ルート の順に選択します。
Firebox の内部ルート テーブルが表示されます。

Firebox の内部ルート テーブルには以下のルートが含まれます：

- 動的ルートが有効な場合は、デバイスで実行中の動的ルート プロセス (RIP、OSPF、および BGP) から Firebox が学習するルート
- 追加する永続ネットワーク ルートまたはホスト ルート
- ネットワーク構成情報に基づいて Firebox が自動的に作成するルート

外部インターフェイスがダウンしていることを検出すると、Firebox はそのインターフェイスを使用する静的または動的ルートすべて削除します。リンク モニタ タブで指定されたホストが応答しなくなった場合および物理イーサネット リンクがダウンした場合がこれに当てはまります。

インターフェイスのステータスとルート テーブルの更新の詳細については、次を参照してください：リンク モニタ ホストを構成する.

#### 関連情報

トラフィックおよびパフォーマンスの統計情報 (ステータス レポート)

ルートおよびルーティング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索