関連トピック

# AP の自動配備について

ワイヤレス ネットワークに配備する WatchGuard AP デバイスが多数あり、すべての AP デバイスが同じ SSID に割り当てられ、個別の構成を必要としない場合は、自動配備 機能を利用することができます。

自動配備が有効化されており、ペアリングされていない AP デバイスがネットワークに接続されている場合は、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラがその AP デバイスを、指定された自動配備 SSID に対して自動的に配備し、構成します (これにはセキュリティ暗号化設定や他の特定の SSID 設定が含まれます)。無線設定などの他のすべての AP 設定は、既定値に設定されます。

自動配備される AP デバイスは、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラと自動的にペアリングされませんが、ペアリングされたデバイスと同様に管理され、自動的にファームウェア更新を受信します。この AP デバイスの構成を変更したり、無線設定などの特定の設定を変更する前に、AP デバイスをゲートウェイ ワイヤレス コントローラとペアリングする必要があります。

自動配備が無効にされている場合は、自動的に配備されていた AP デバイスは、ペアリングされていない状態の工場出荷時の既定設定に戻されます。

## 検出ブロードキャストについて

既定ではゲートウェイ ワイヤレス コントローラはすべてのネットワークで UDP ブロードキャストを使用して、接続されている AP デバイスを自動的に発見します。AP 検出ブロードキャストのために使用するネットワークを制限することができます。これは、自動配備機能を利用しており、AP デバイスのが自動配備を許可するネットワークに対する制御を必要とする場合に有用です。検出ブロードキャストの構成方法の詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

## 自動配備を構成する

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで自動配備を有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページが表示されます。
2. アクセスポイント タブを選択します。

1. ペアされていない WatchGuard AP デバイスの自動配備を有効化する チェックボックスを選択します。
   確認メッセージが表示されます。
2. はい をクリックします。
   SSID の自動配備ダイアログ ボックスが表示されます。
3. SSID のリストから、自動配備のために接続された際に、ペアリングされていない AP デバイスで構成する各 SSID のチェックボックスを選択します。

1. 保存 をクリックします。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページに自動配備されたアクセス ポイントが表示されます。

1. 自動配備に使用する SSID を管理するには、SSID を自動配備する をクリックします。
   自動配備する SSID を SSID の構成ページで選択することもできます。詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス SSID を構成する。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで自動配備を有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ダイアログボックスが表示されます。

1. アクセスポイント タブを選択します。

1. ペアされていない WatchGuard AP デバイスの自動配備を有効化する チェックボックスを選択します。
   SSID の自動配備ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 自動配備のために接続された際に、ペアされていない AP デバイスで構成する各 SSID のチェックボックスを選択します。
2. OK をクリックします。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページに自動配備されたアクセス ポイントが表示されます。

1. 自動配備に使用する SSID を管理するには、SSID を自動配備する をクリックします。
   自動配備する SSID を SSID の構成ページで選択することもできます。詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス SSID を構成する。
2. 構成を Firebox に保存します。

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング

WatchGuard AP デバイスの配備例

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索