関連トピック

# 構成ファイルからデバイス構成テンプレートを作成する

完全に管理されている任意の Firebox または XTM デバイスにおいて、既存の構成ファイルから新しいデバイス構成テンプレートを作成できます。デバイス構成ファイルから作成するデバイス構成テンプレートは、常に作成元のデバイスと同じバージョンになります。たとえば、完全管理された v11.5.2 デバイスから構成テンプレートを作成する場合、テンプレートは v11.4.x 以降の構成テンプレートになるため、Fireware OS v11.4.x 以降の Firebox または XTM デバイスにのみ適用できます。

新しいデバイス構成テンプレートを作成するために使用する構成ファイルに、構成テンプレートに含めることのできない設定が含まれている場合、これらの設定は構成ファイルから作成するデバイス構成テンプレートには含まれません。この方法を使用して新しいデバイス構成テンプレートを作成する場合、必ずデバイス構成テンプレートの設定を更新して、構成テンプレートを Firebox または XTM デバイスに適用する際に問題を引き起こす可能性のあるアイテムを削除してください。

テンプレート適用後に構成ファイルに残るアイテムにリンクするオブジェクトの削除を指定する場合、削除されるアイテムへのリンクは残るアイテムから削除されます。たとえば、削除されるエイリアスを指定するが、そのエイリアスが削除対象に指定されていないポリシーで使用されている場合、テンプレートがデバイスに適用されると、ポリシーは削除されませんがエイリアスはポリシーから削除されます。削除対象に指定するアイテムが、アドレスのないポリシーなどのように、構成ファイルにおいてエラーを発生させないことを確認してください発信元または送信先：。

以下のオプションを構成できます。

- エイリアス
- 認証設定
- 認証サーバーの設定
- 認証ユーザー/グループの設定
- 継承の設定
- ログ記録の設定
- ポリシー
- プロキシ アクション
- ポリシー強調表示設定
- ポリシー順序指定設定
- スケジュール
- SNAT アクション
- 登録サービス設定
- WebBlocker のアクション

構成ファイルから構成テンプレートを作成するには:

1. Management Server から、完全に管理された Firebox の構成ファイルの Policy Manager を起動します。
   Policy Manager が表示され、デバイスの構成ファイルが表示されます。

1. ファイル > テンプレートの作成 の順に選択します。

[新規テンプレート] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 名前 テキスト ボックスで、新しい構成テンプレートを説明する名前を入力します。

1. OK をクリックします。
   新しい構成テンプレートが Policy Manager で開きます。

1. 構成テンプレートを更新して、テンプレートの設定を追加または削除し、継承の設定を指定します。
2. オブジェクトの削除 タブを選択して、削除されるオブジェクト リストを確認します。
3. 構成テンプレートのアイテム、継承の設定、および削除するオブジェクトに追加の変更を加えます。
4. をクリックしてテンプレートを Management Server に保存します。
   [コメントを保存] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. テキスト ボックスに、構成テンプレートに加えた変更内容を説明するコメントを入力して OK をクリックします。

これで、新しい構成テンプレートを同じバージョンの Firebox に適用できるようになりました。詳細については、次を参照してください：管理対象デバイスをデバイス構成テンプレートに適用する.

デバイス構成テンプレートの設定を構成する方法についての詳細は、次を参照してください：デバイス構成テンプレートを作成する.

#### 関連情報

デバイス構成テンプレートを作成する

デバイス構成テンプレート名を変更する

デバイス構成テンプレートを複製する

管理対象デバイスをデバイス構成テンプレートに適用する

Centralized Management モードについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索