関連トピック

# Dimension サーバー ステータスを表示する

サーバーの管理 ページの ステータス タブで、Dimension サーバーの現在の状態を確認し、Dimension サーバーのアクティビティを監視することができます。v11.10 以前の Fireware OS を実行している Firebox のために Dimension が保存した機能キーを更新することもできます。

1. > 管理 > 管理 > サーバーの管理 を選択します。
2. 状態 タブが選択されていることを確認します。

1. 以下のセクションで Dimension サーバーの情報を確認します：サーバーの状態 および サーバー情報 のセクションを参照してください。
2. (任意) 次のセクションの説明に従って、Dimension サーバーを開始、停止、または再開するプロセスを完了します：サーバーの状態 。
3. (任意) 次のセクションの説明に従って、Firebox 機能キーを管理するプロセスを完了します：Firebox 機能キーを管理する 。

## サーバーの状態

サーバーの状態 セクションには、Log Server、Dimension データベースの現在の状態、およびサーバーが最後に起動してから経過した時間が含まれます。Log Server とデータベースの状態を変更するには、このセクションからデータベースを 開始、停止、または 再開 します。

## サーバー情報

サーバー情報 セクションには、Dimension サーバーの現在の CPU 使用量、メモリ使用量、データベースのディスク使用量 の統計情報が含まれます。

CPU 使用量 は、使用可能な CPU コアで Log Server のプロセスが使用している CPU の割合の合計です。サーバーのプロセスが両方の CPU コアを使用している場合はそれぞれの CPU コアが 100% で実行可能であるため、最大は 200% になります。サーバーのプロセスが使用可能な CPU コア上で使用可能な帯域幅の最大量を確認するには、 の上にカーソルを置きます。

## Firebox 機能キーを管理する

Firebox 機能キーの管理 セクションでは、Dimension に接続された v11.10 以前の Fireware OS を実行している Firebox で、Dimension がそれらのデバイスに保存した機能キーを取得または更新することができます。

### 機能キーを取得する

Dimension が接続済みの Firebox の機能キーを取得するオプションを選択すると、Dimension が WatchGuard サポートの Web サイトにアクセスしてそれらの Firebox の機能キーを取得します。次に Dimension が取得した機能キーをインポートして、機能キー ストアでそれらの機能キー更新します。

WatchGuard サポート から機能キーを取得するには、以下の手順を実行します：

1. 取得 をクリックします。
   機能キーの取得 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 接続済みの Firebox 用に機能キーを Dimension にインポートするには、はい をクリックします。
   確認メッセージが表示されます。
3. OK をクリックします。

### 機能キーを更新する

Dimension に接続済みの Firebox の機能キーを更新するもう一つのオプションは、機能キーのテキストを手動で更新する方法です。2 台以上の Firebox の機能キーを同時に手動で更新できます。

Firebox の機能キーを手動で更新するには、以下の手順を実行します：

1. 更新 をクリックします。
   機能キーの更新 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. Firebox で機能キー ファイルを開き、機能キーのテキストをコピーします。
3. 機能キーの更新 テキスト ボックスに、コピーした機能キーのコンテンツを貼り付けます。
4. 2 台以上の Firebox の機能キーを更新するには、他の各 Firebox の機能キーのテキストをコピーして、機能キーの更新 テキスト ボックスの新しい行にそれらを貼り付けます。
5. OK をクリックします。

#### 関連情報

ホームページについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索