関連トピック

# 新しい WebBlocker サーバーを追加 または順序を変更する

WebBlocker Server は、最大 5 つまで追加できます。 XTM デバイスがリスト内の最初のサーバーに接続できない場合は、リスト内の次のサーバーへの接続が試行されます。 リストに最初に表示されているサーバーがプライマリ サーバーです。

## サーバーを追加する

1. [WebBlocker の構成] ダイアログ ボックスの [サーバー] タブで、[追加] をクリックします。
   [WebBlocker Server の追加] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. [サーバー IP] テキスト ボックスに、WebBlocker Server の IP アドレスを入力します。
2. (任意) ポート 番号を変更します。
3. [OK] をクリックします。

## サーバーの順序を 変更する

サーバーの順序を変更することで、XTM デバイスがバックアップ サーバーへのフェールオーバーを行う順序を変更することができます。

1. サーバー リストで、サーバーを選択します。
2. サーバーをリストの上位に移動するには、[上に移動] をクリックします。
   サーバーをリストの下位に移動するには、[下に移動] をクリックします。
3. [OK] をクリックします。

サーバー タイムアウト設定の詳細については、WebBlocker の詳細オプション を構成するを参照してください。

XTM 2 Series および XTM 33 デバイスでは、WebBlocker は既定で WatchGuard によりホストされている WebBlocker Server を使用します。 ローカルに構成された WebBlocker Server を WebBlocker で使用する場合、[カスタム WebBlocker サーバー] を選択し、ローカル WebBlocker サーバーを構成します。

#### 関連情報

WebBlocker について

WebBlocker を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索