関連トピック

# Mobile VPN クライアントの構成ファイルについて

Mobile VPN with IPSec では、ネットワーク セキュリティ管理者がエンド ユーザーのプロファイルを制御します。Policy Manager を使用して、Mobile VPN with IPSec グループを作成し、ファイル拡張子が .wgx、.ini、または .vpn のエンド ユーザー プロファイルを作成します。.wgx、.ini、および .vpn ファイルには、リモート コンピュータと Firebox 間にセキュアなトンネルを作成するために使用される共有キー、ユーザー ID、IP アドレス、および設定が含まれています。

.wgx ファイルは、8 文字以上の長さのパスフレーズで暗号化されています。.wgx ファイルを生成するには、Policy Manager を使用する必要があります。管理者およびリモート ユーザーは、このパスフレーズを知っておく必要があります。WatchGuard IPSec Mobile VPN クライアント ソフトウェアを使用し、.wgx ファイルをインポートする場合、パスフレーズを使用してファイルを復号化します。.wgx ファイルは、ライン管理設定を構成しません。

.ini 構成ファイルは暗号化されません。これを使用するのは、ライン管理 設定が 手動 以外に変更された場合のみです。詳細については、Mobile VPN with IPSec グループ プロファイルの 詳細 タブにある ライン管理 を参照してください。

グループ プロファイルを編集する方法の詳細については、次を参照してください：IPSec グループ プロファイルを使用して既存の Mobile VPN を変更する。

.vpn 構成ファイルは、Shrew Soft VPN クライアントに使用されます。このファイルは暗号化されません。詳細については、次を参照してください：Shrew Soft VPN クライアントについて。

Add Mobile VPN with IPSec Wizard を使用した後、または Mobile VPN with IPSec の設定を編集した後に、クライアント構成ファイルを生成することができます。詳細については、次を参照してください：Mobile VPN with IPSec 構成ファイルを生成する。

IPSec Mobile VPN クライアントでユーザー プロファイルを読み取り専用にするには、プロファイルをロックします。Fireware Web UI からユーザー プロファイルをロックする方法の詳細については、次を参照してください：エンドユーザー プロファイルをロック ダウンする。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索