関連トピック

# BOVPN トンネル キーの再生成

BOVPN トンネルのゲートウェイ エンドポイントでは、一定の時間または指定されたトラフィックの量を超えると、新しいキーの生成と交換が必要になります。Firebox System Manager のキーの再生成オプションを使用すると、直ちにBOVPN トンネルの期限が切れます。これにより、キーの期限切れを待たずに直ちに新しいキーを生成することができます。トンネルの問題のトラブルシューティングに役立ちます。

しかし、トンネルはトラフィックによってトリガされますので、そのトンネルを経由するトラフィックが発生し始めると、トンネルは再構築されます。トンネルのキーを再生成してもトラフィックがない場合は、トンネルは自動的に再構築されません。

## 1 つの BOVPN トンネルのキーを再生成する

1. フロント パネル タブを選択します。
2. Branch Office VPN トンネル リストから、キーを更新するトンネルを選択します。
3. トンネルを右クリックして、[選択したBOVPN トンネルのキーの再生成] を選択します。
   デバイス モニタ ユーザーとしてデバイスにログインしている場合、BOVPN トンネルのキーの更新 ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者としてログインしている場合、BOVPN トンネルのキーが更新されます。
4. ユーザー名 テキスト ボックスに、デバイス管理者の認証資格を持つユーザー アカウントの名前を入力します。
5. パスフレーズ テキスト ボックスに、ユーザーのパスフレーズを入力します。
6. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザー アカウントの認証先を選択します。
7. Active Directory 認証サーバーを選択した場合、ドメイン テキスト ボックスに、指定したユーザー アカウントのドメインを入力します。
8. OK をクリックします。

## すべての BOVPN トンネルのキー再生成

Firebox System Manager には全ての BOVPN トンネルを再生成できる方法が2つあります。

方法 1：

1. フロント パネル タブを選択します。
2. フロント パネル タブのどこかを右クリックします。
3. [すべての BOVPN トンネルのキーの再生成] を選択します。
   デバイス モニタ ユーザーとしてデバイスにログインしている場合、すべての BOVPN トンネルのキーの更新 ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者としてログインしている場合、BOVPN トンネルのキーが更新されます。
4. ユーザー名 テキスト ボックスに、デバイス管理者の認証資格を持つユーザー アカウントの名前を入力します。
5. パスフレーズ テキスト ボックスに、ユーザーのパスフレーズを入力します。
6. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザー アカウントの認証先を選択します。
7. Active Directory 認証サーバーを選択した場合、ドメイン テキスト ボックスに、指定したユーザー アカウントのドメインを入力します。
8. OK をクリックします。

方法 2：

1. ツール > すべての BOVPN トンネルのキーの更新 の順に選択します。
   デバイス モニタ ユーザーとしてデバイスにログインしている場合、すべての BOVPN トンネルのキーの更新 ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者としてログインしている場合、BOVPN トンネルのキーが更新されます。
2. ユーザー名 テキスト ボックスに、デバイス管理者の認証資格を持つユーザー アカウントの名前を入力します。
3. パスフレーズ テキスト ボックスに、ユーザーのパスフレーズを入力します。
4. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザー アカウントの認証先を選択します。
5. Active Directory 認証サーバーを選択した場合、ドメイン テキスト ボックスに、指定したユーザー アカウントのドメインを入力します。
6. OK をクリックします。

#### 関連情報

Firebox System Manager を起動する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索