関連トピック

# WatchGuard System Manager でデバイスに接続する

WatchGuard System Manager (WSM) で Firebox に接続するには、以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager を起動する。
2. をクリックします。
   または、ファイル ＞ デバイスに接続の順に選択します。
   または、WSM デバイスステータスタブの任意の場所を右クリックして、接続 ＞ デバイスを選択します。
   Firebox への接続 ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 名前/IP アドレス テキストボックスに、Firebox の IP アドレスまたは名前を入力または選択してください。
   この Firebox に次回接続する際、IP アドレスまたは名前 ドロップダウン リストからデバイス名または IP アドレスを選択できます。
4. ユーザー名 および パスフレーズ テキスト ボックスに、デバイス モニタ (読み取り専用) ユーザー アカウントの認証情報を入力します。

デバイスモニターユーザアカウントはトラフィックと Firebox の状態を監視するために使われます。構成変更をデバイスに保存するには、デバイス管理者アカウントを使用する必要があります。

3. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザー アカウントが所属する認証サーバーを選択します。
4. 認証のためにアクティブディレクトリサーバを使用する場合、ドメインテキストボックスにアクティブディレクトリサーバのドメイン名を入力してください。
5. (オプション) タイムアウトテキストボックスの値を変更します。この値には、管理ステーションがデバイスからデータを取得できないことを表すメッセージを送信するまで、データを待機する時間 (秒) を設定します。
   デバイスへのネットワーク接続またはインターネット接続が低速の場合は、タイムアウト値を大きくすることができます。使用できないデバイスへの接続を試みる場合に、この値を小さくすると、タイムアウトメッセージを待機する時間が減少します。
6. ログイン をクリックします。
   デバイスは WatchGuard System Manager に表示されます。

## デバイスから切断

1. デバイス ステータス タブを選択します。
2. デバイスを選択します。
3. をクリックします。
   または、ファイル > 接続を切断 の順に選択します。
   または、右クリックして、接続を切断 を選択します。

## すべてのデバイスから切断

複数の Firebox に接続している場合は、同時にすべての接続を切断できます。

1. デバイス ステータス タブを選択します。
2. ファイル ＞ すべての接続を切断の順に選択します。
   または、右クリックして、すべての接続を切断 を選択します。

#### 関連情報

WSM アプリケーションの起動

ロールに基づいた管理について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索