関連トピック

# ポリシーの固定接続期間を設定する

ポリシーの固定接続設定は、グローバルの固定接続設定より優先されます。この機能を使用するには、複数 WAN を有効にする必要があります。

固定接続期間を設定するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ポリシーを追加または編集 します。
2. 詳細 タブを選択します。
3. グローバルの複数 WAN 固定接続設定を使用するには、複数 WAN 固定接続設定を上書きする チェックボックスをオフにします。
4. このポリシーにカスタム固定接続値を設定するには、固定接続を有効にする チェック ボックスをオンにします。
5. 固定接続を有効にする テキスト ボックスに、接続を保持する時間を分単位で入力します。

固定接続期間を設定するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ポリシー プロパティ ダイアログ ボックスで、詳細 タブを選択します。
2. 固定接続 タブを選択します。
3. グローバルの複数 WAN 固定接続設定を使用するには、複数 WAN 固定接続設定を上書きする チェックボックスをオフにします。
4. このポリシーにカスタム固定接続値を設定するには、固定接続を有効にする チェック ボックスをオンにします。
5. 固定接続を有効にする テキスト ボックスに、接続を保持する時間を分単位で入力します。

#### 関連情報

複数 WAN の詳細設定

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索