関連トピック

# ホットスポット グローバル設定を構成する

ホットスポット構成で、設定 タブを選択し、有効化されているすべてのホットスポットに適用されるグローバル設定を構成します。

ゲスト管理者が追加できるゲスト ユーザー アカウントの数に制限を設定することができます。この設定により、すべてのホットスポットでゲスト管理者が追加できるユーザーの合計数が制限されます。

ユーザーが連続して Hotspot を使用できる時間を制限するタイムアウトの設定を構成できます。

- セッション タイムアウト を 0 （既定値）に設定した場合、ゲスト ユーザーは指定した時間経過後に接続が解除されません。
- アイドル タイムアウト を 0 に設定すると、ユーザーがトラフィックを送受信していない場合に接続解除されません。

タイムアウト期間が経過すると、ユーザーの接続が切断されます。ユーザーの接続が切断されると、すべてのインターネット接続が失われますが、ネットワークには接続できます。ホットスポットのスクリーンが再度表示され、ユーザーはホットスポットの使用を継続する前に、再度、利用規約に同意する必要があります。

グローバル ホットスポット設定を構成するには、Web UI から以下の手順を実行します：

1. 認証 > ホットスポット を選択します。
   ホットスポット タブが選択された状態で、ホットスポット ページが表示されます。
2. 設定 タブを選択します。

1. ゲスト ユーザー アカウントを制限する テキスト ボックスに、ゲスト管理者がユーザー管理ポータルに追加することができる最大ゲスト ユーザー アカウント数を入力または選択します。
2. セッション タイムアウト テキスト ボックスとドロップダウン リストで、ユーザーが連続してホットスポットに接続できる最長の時間を入力あるいは選択をして、時間の単位を選択します。
3. アイドル タイムアウト テキスト ボックスとドロップダウン リストで、ユーザーの接続がタイムアウトになるまでのアイドル時間を入力あるいは選択をして、時間の単位を選択します。

グローバル ホットスポット設定を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. 設定 > 認証 > ホットスポット を選択します。
   ホットスポット タブが選択された状態で、ホットスポット構成 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 設定 タブを選択します。

1. ゲスト ユーザー アカウントを制限する テキスト ボックスに、ゲスト管理者がユーザー管理ポータルに追加することができる最大ゲスト ユーザー アカウント数を入力または選択します。
2. セッション タイムアウト テキスト ボックスとドロップダウン リストで、ユーザーが連続してホットスポットに接続できる最長の時間を入力あるいは選択をして、時間の単位を選択します。
3. アイドル タイムアウト テキスト ボックスとドロップダウン リストで、ユーザーの接続がタイムアウトになるまでのアイドル時間を入力あるいは選択をして、時間の単位を選択します。

#### 関連情報

任意ホットスポット設定を構成する

ホットスポットに接続する

ホットスポット接続を参照する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索