関連トピック

# Log Server の優先度の設定

Log Server の優先度リストにより、Firebox が Log Server に接続する順序を選択することができます。Policy Manager で、各 Log Server タブから 1 台の Log Server をプライマリ (優先度 1) に指定し、他の Log Server をバックアップ サーバーに指定できます。デバイスがリスト内のプライマリ Log Server に接続できない場合、デバイスは優先度リストのサーバー セット内の次の Log Server への接続を試みます。デバイスがリスト内の各 Log Server を検査していずれのサーバーにも接続できない場合、リスト内の最初の Log Server に再接続を試みます。プライマリ Log Server が使用できず、またデバイスがバックアップ Log Server に接続されている場合、デバイスは 6 分ごとにプライマリ Log Server に再接続を試みます。プライマリ Log Server が利用できるまで、デバイスのバックアップ Log Server への接続に影響はありません。

Log Server のセットの詳細については、次を参照してください：Log Server を追加する。

Log Server 優先順位リストを作成するには、以下の手順を行います。

1. 設定 > ログ記録 の順に選択します。
   Log Server 1 タブが選択された状態で ログ記録のセットアップ ダイアログ ボックスが表示されます。
2. }[次の IP アドレスの Log Server にログ メッセージを送信する] チェックボックスを選択します。
3. 構成 をクリックします。
   [Log Server の構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
4. タブの選択：
   - Log Servers 1
   - Log Servers 2

1. Log Server の優先度を変更するには、リストから Log Server を選択して、上 または 下 をクリックします。
2. 他のタブを選択し、リスト内のサーバーの優先度を設定します。
3. OK をクリックします。
   [ログ記録のセットアップ] ダイアログ ボックスが表示されます。WatchGuard Log Server リストに Log Servers の新しい優先順位が表示されます。

#### 関連情報

Log Server を追加する

パフォーマンス統計をログ メッセージに含める

診断ログ レベルを設定する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索