関連トピック

# トラフィック管理アクション別に帯域幅を監視する

各トラフィック管理アクションによって管理されているトラフィックの帯域幅の統計を表示して、それぞれのアクションを使用しているポリシーとアプリケーションを確認することができます。また、現在の帯域幅の使用状況をトラフィック管理アクションに構成されている最大容量の割合として表示するなどの方法で、帯域幅の統計を見ることができます。

Fireware Web UI から、各トラフィック管理アクションによって管理されているトラフィックの帯域幅の統計を表示するには、以下の手順を実行します：

トラフィック管理の統計を表示するには、以下の手順を実行します：

1. システム ステータス > トラフィック管理 の順に選択します。
   トラフィック管理統計 ページが表示されます。

一番下の表には、構成されているトラフィック管理アクションの現在のトラフィック統計の概要が示されます。

- アクション 列には、アクションが 1 つまたは複数のポリシーまたは Application Control アクションのトラフィックに適用されているかどうかが示されます。
- 使用状況 列には、現在使用されている最大帯域幅の容量が示されます。これは、最大値 で割った レート です。
- レート 列には、各アクションが処理するトラフィックの現在のデータレートが示されます。
- バイト 列には、各アクションが処理するトラフィックの現在のバイト数が示されます。
- ドロップ レート 列には、各アクションが処理するパケットのドロップ レートの履歴が示されます。ドロップ レートの統計は、トラフィック管理アクションが処理するすべてのトラフィックで、それが作成された時から、または最終変更時から、あるいは最後にデバイスが再起動してから、ドロップしたパケットの平均割合です。この列の上にマウスを置くと、ドロップしたパケットの数、およびこのアクションが処理するパケットの総数が表示されます。
- 最小 および 最大 列には、アクションごとに構成されている保証帯域幅と最大帯域幅が示されます。

トラフィック管理では、1 Kbps は毎秒 1024 ビットに当たります。

2. アクションを選択すると、その詳細情報を表示することができます。
   ダイアログ ボックスにはアクションが適用されるポリシーとアプリケーションのリスト、そしてグラフには選択されているアクションのレートが示されます。

アクションが適用される各ポリシーで、ダイアログ ボックスに以下が表示されます。

方向

アクションが適用されるトラフィックの方向。以下の種類があります。

- フォワード — ポリシーで、アクションがフォワード アクションとして構成されています。
- リバース — ポリシーで、アクションがリバース アクションとして構成されています。
- 両方 — ポリシーで、アクションがフォワード アクションとリバース アクションの両方として構成されています。
- なし — アクションはフォワード アクションとリバース アクションのいずれにも構成されていません。しかし、ポリシーが使用する Application Control アクションで使用されています。アプリケーションの場合、このアクションは両方向のトラフィックに適用されます。

Application Control アクション名

Application Control アクションがトラフィック管理アクションを使用する場合の、ポリシーが使用する Application Control アクションの名前。Application Control アクション名の下に、トラフィック管理アクションが適用されるアプリケーションのリストが表示されます。アクションがアプリケーション カテゴリに使用される場合は、アプリケーションのカテゴリ名の次に、アプリケーション名が [すべてのアプリケーション] として示されます。アプリケーションの場合、このアクションは両方向のアプリケーション トラフィックに適用されます。

3. IP アドレスごとのトラフィック管理アクションの場合は、アクションを展開すると、クライアント インスタンスのリストおよび各インスタンスで使用される帯域幅が表示されます。インスタンスの数は、アクションに構成されている最大インスタンスに基づきます。

トラフィック管理システム ステータスの詳細については、次を参照してください：トラフィック管理.

Policy Manager から、各トラフィック管理アクションによって管理されているトラフィックの帯域幅の統計を表示するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox System Manager で、トラフィック管理 タブを選択します。

一番下の表には、構成されているトラフィック管理アクションの現在のトラフィック統計の概要が示されます。

- アクション 列には、アクションが 1 つまたは複数のポリシーまたは Application Control アクションのトラフィックに適用されているかどうかが示されます。
- 使用状況 列には、現在使用されている最大帯域幅の容量が示されます。これは、最大値 で割った レート です。
- レート 列には、各アクションが処理するトラフィックの現在のデータレートが示されます。
- バイト 列には、各アクションが処理するトラフィックの現在のバイト数が示されます。
- ドロップ レート 列には、各アクションが処理するパケットのドロップ レートの履歴が示されます。ドロップ レートの統計は、トラフィック管理アクションが処理するすべてのトラフィックで、それが作成された時から、または最終変更時から、あるいは最後にデバイスが再起動してから、ドロップしたパケットの平均割合です。この列の上にマウスを置くと、ドロップしたパケットの数、およびこのアクションが処理するパケットの総数が表示されます。
- 最小 および 最大 列には、アクションごとに構成されている保証帯域幅と最大帯域幅が示されます。

トラフィック管理では、1 Kbps は毎秒 1024 ビットに当たります。

2. テーブルのアクションをクリックすると、アクションのレート グラフが表示されます。
3. アクション名の上にマウスを置くと、それに関する詳細情報が表示されます。
   ポップアップ ボックスには、アクションが適用されるポリシーとアプリケーションのリストが示されます。

ポップアップ ボックスには、各ポリシー名の後の括弧内に、アクションが適用されるトラフィックの方向が示されます。各ポリシーで、方向は以下のようになります。

- フォワード — ポリシーで、アクションがフォワード アクションとして構成されています。
- リバース — ポリシーで、アクションがリバース アクションとして構成されています。
- 両方 — ポリシーで、アクションがフォワード アクションとリバース アクションの両方として構成されています。
- なし — アクションはフォワード アクションとリバース アクションのいずれにも構成されていません。しかし、ポリシーが使用する Application Control アクションで使用されています。アプリケーションの場合、このアクションは両方向のアプリケーション トラフィックに適用されます。

ポリシーが使用する Application Control アクションでトラフィック制御ポリシーが使用されている場合は、ポップアップ ボックスには、トラフィック管理アクションが適用されるアプリケーションのリストが表示されます。アクションがアプリケーション カテゴリに使用される場合は、アプリケーションのカテゴリ名の次に、アプリケーション名が [すべてのアプリケーション] として示されます。

4. IP アドレスごとのトラフィック管理アクションの場合は、アクションを展開すると、クライアント インスタンスのリストおよび各インスタンスで使用される帯域幅が表示されます。インスタンスの数は、アクションに構成されている最大インスタンスに基づきます。

#### 関連情報

v11.9 以降でトラフィック管理アクションを定義する

ポリシーにトラフィック管理アクションを追加する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索