関連トピック

# Windows 8.1 で PPTP Mobile VPN を作成して接続する

Windows 8.1 VPN クライアントを使用して、WatchGuard Firebox に PPTP VPN 接続を行うことができます。

## PPTP 接続の作成

Windows 8.1 クライアント コンピュータを準備するには、PPTP 接続をネットワーク設定に構成する必要があります。

コントロール パネルの表示および既存の設定に応じて手順が若干異なる場合があります。

1. Windows 8.1 のスタート ページで、control panel と入力します。検索結果で コントロール パネル をクリックします。
2. コントロール パネル で、ネットワークとインターネット をクリックします。
3. 右ペインで、ネットワークと共有センター をクリックします。
   ネットワークと共有センター が表示されます。
4. 新しい接続またはネットワーク の設定 を選択します。
   新しい接続ウィザードが開始されます。
5. ワークプレイスに接続する を選択して、次へ をクリックします。
   ワークプレイスへの接続 ダイアログ ボックスが表示されます。
6. コンピュータに既存のワークプレースの接続がある場合は、いいえ、新しい接続を作成 を選択し 次へ をクリックします。
   接続方法 ダイアログ ボックスが表示されます。
7. インターネット接続 (VPN) を使用する をクリックします。
   接続するインターネット アドレスの入力 ページが表示されます。
8. インターネット アドレス テキスト ボックスに、Firebox の外部インターフェイスのホスト名または IP アドレスを入力します。
9. 接続先の名前 テキスト ボックスに、Mobile VPN の名前 (PPTP to Firebox など) を入力します。
10. 作成 をクリックします。
11. ネットワークと共有センターで、アダプタ設定の変更 をクリックします。
12. VPN 接続を選択して、この接続の設定を変更する をクリックします。
13. セキュリティ タブを選択します。
14. VPN の種類 ドロップダウン リストから、Point to Point トンネリング プロトコル (PPTP) を選択します。
15. OK をクリックします。

## PPTP 接続を開始する

以下の手順では、VPN 接続の名前は、クライアントコンピュータ上で、PPTP 接続を構成したときに使用した宛先名です。ユーザー名とパスワードは、PPTP-Users グループに追加したユーザーのいずれかを参照します。

PPTP-User グループの詳細については、次を参照してください：

- PPTP-Users グループに新しいユーザーを追加する

開始する前に、クライアント コンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。

1. Windows の通知エリア（システムトレイ）で、ネットワーク アイコンをクリックします。
   利用可能なネットワークおよび VPN のリストが表示されます。
2. VPN 接続を選択します。接続 をクリックします。
3. ユーザー名とパスワードを入力します。
4. OK をクリックします。

#### 関連情報

Mobile VPN with PPTP トンネル経由のインターネット アクセス オプション

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索