関連トピック

# ホームページについて

メイン ホーム ページでは、デバイス、デバイスのグループ、またはサーバーの ホーム ページを表示して、選択に基づいて使用可能なダッシュボード、ログ メッセージ、レポートを確認できます。Dimension により管理される Firebox の VPN を表示および管理することができます。また、WatchGuard Wi-Fi Cloud に直接接続して AP デバイスを管理することもできます。

初めて Dimension にログインするとき、デバイス タブが選択された状態で ホーム ページが表示されます。

ホーム ページで、タブを選択するとそのページで使用可能なオプションを確認できます：

- デバイス — デバイス ページには、Dimension サーバーにログ メッセージを送信するすべての Firebox のリストがあります。
- グループ — グループ ページには、Dimension サーバーにログ メッセージを送信するデバイス グループのリストがあります。
- VPN — VPN ページでは、Dimension が管理する接続済みの Firebox 間で VPN を作成して管理できます。
- サーバー — サーバー ページには、Dimension サーバーにログ メッセージを送信するすべての WatchGuard サーバーのリストがあります。

Firebox または WatchGuard サーバーが デバイス または サーバー リストに表示される前に、Dimension サーバーにログ メッセージを送信するように Firebox または WatchGuard サーバーを構成する必要があります。Firebox と WatchGuard サーバーのログ記録を構成する方法の詳細は、次を参照してください：

- ログ メッセージを WatchGuard Log Server に送信する（Web UI）
- Firebox がログ メッセージを送信する場所を定義する（WSM）
- WatchGuard サーバーのログ記録の設定を構成する

ホーム ページから WatchGuard Wi-Fi Cloud に直接接続して AP デバイスを管理することもできます。詳細については、次を参照してください：WatchGuard Wi-Fi Cloud に接続する。

任意の ホーム ページ上の情報を更新するには、 をクリックします。

任意の ホーム ページ上のコンテンツを含む CSV ファイルをダウンロードするには、 をクリックします。

Dimension の他のページから ホーム ページに戻るには、ページ上のブレッドクラムで ホーム をクリックします。

## デバイス ページについて

デバイス ページでは、そのデバイスのすべてのダッシュボード、ログ メッセージ、レポートを表示するデバイスを選択できます。各デバイスの デバイス リストには以下の詳細があります：

- 名前 — デバイスを構成したときに指定したデバイス名。
- ログ記録 — ログ メッセージを保存するために Firebox が Dimension に接続されているか否か。
- 管理済み — Firebox が Dimension に管理されているか否か。
- IP アドレス — デバイスの現在の IP アドレス。
- シリアル番号 — デバイスのシリアル番号。
- バージョン — デバイスの現在の OS バージョン。
- モデル — デバイスのハードウェア モデル。

列のヘッダーをクリックすると、その列でリストがソートされます。ページ ナビゲーションの矢印を使用して、リスト中のデバイスの次のページに移動したり、テキスト ボックスにページ番号を入力してそのページに直接移動したり、ページ上に表示するデバイスの数 (25、100、250、または 500) をドロップダウン リストから選択したりすることもできます。

デバイス リストで Firebox の詳細を表示する方法の詳細は、次を参照してください：デバイスを表示する。

### デバイス リストをフィルタする

デバイス リストに多くの Firebox がある場合、ページ上部の 検索 機能を使用して、Firebox のリストをフィルタし、リストに表示されるデバイスの数を一時的に減らすことができます。

デバイス リストをフィルタするには、以下の手順を実行します：

1. 検索 テキスト ボックスに、検索するパラメータを入力します。
2. をクリックします。
   デバイス リストが更新され、指定したパラメータに一致するデバイスのみが表示されます。
3. デバイス リストからフィルタを削除するには、 をクリックします。
   デバイス リストにすべてのデバイスが再表示されます。

### デバイス リストからデバイスを削除する

デバイス リストに含める必要がなくなった Firebox がある場合、それらのデバイスをリストから削除できます。これは使用していない Firebox がリスト中にある場合に便利です。

1. デバイス リストで、リストから削除する Firebox の行を選択します。
   デバイスの名前をクリックしないでください。選択したデバイスのメイン ページが開きます。
2. 削除 をクリックします。
   選択したデバイスがリストから削除されます。

## グループ ページについて

グループ ページでは、デバイスのグループを作成して、2 台以上のデバイスのログ メッセージやレポートを同時に表示することができます。作成したグループを編集したり、グループを グループ リストから削除したりすることもできます。

列のヘッダーをクリックすると、その列でリストがソートされます。ページ ナビゲーションの矢印を使用して、リスト中のグループの次のページに移動したり、テキスト ボックスにページ番号を入力してそのページに直接移動したり、ページ上に表示するデバイスの数 (25、100、250、または 500) をドロップダウン リストから選択したりすることもできます。

グループ リストのグループの詳細を確認する方法は、次を参照してください：グループを表示する。

### グループを追加する

1. グループ ページで、追加 をクリックします。
   グループの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. グループ名 テキスト ボックスに、グループの名前を入力します。
3. (任意) 説明 テキスト ボックスに、グループを識別する説明を入力します。
4. デバイスの選択 リストの隣にある をクリックします。
   デバイスの選択 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. リスト中の特定のデバイス、グループ、または FireCluster を検索するには、デバイス テキスト ボックスに、デバイス、グループ、または FireCluster の名前を入力します。
   選択済み リストのデバイスが検索パラメータに基づいて更新されます。
6. グループにデバイスを追加するには、選択済み リストでデバイスを選択し、 をクリックして、使用可能 リストにデバイスを移動させます。
7. グループからデバイスを削除するには、使用可能 リストでデバイスを選択し、 をクリックして、選択済み リストにデバイスを移動させます。
8. OK をクリックします。
   デバイスの選択 リストに選択したデバイスを含む グルプの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
9. 保存 をクリックします。
   グループ ページにグループが表示されます。

### グループを編集する

グループ リストのグループを変更するには、以下の手順を実行します：

1. グループ リストで、グループを選択します。
2. 編集 をクリックします。
3. リストで、デバイス、グループ、または FireCluster を追加または削除します。

### グループを削除する

グループ リストからグループを削除するには、以下の手順を実行します：

1. グループ リストで、グループを選択します。
2. 削除 をクリックします。
   確認ダイアログ ボックスが表示されます。
3. OK をクリックします。

## VPN ページについて

VPN ページでは、Dimension が管理する接続済みの Firebox 間でハブ アンド スポーク VPN を作成して管理できます。

作成して管理できる VPN の詳細については、次を参照してください：接続された Firebox 間で VPN を管理する。

Dimension を使って VPN を作成して管理する詳しい方法については、次を参照してください：Managed VPN を構成する。

## サーバー ページについて

サーバー ページでは、WatchGuard サーバーを選択して、そのサーバーのログ メッセージとレポートを確認できます。

各サーバーの サーバー リストには、次の情報があります：

- 名前 — デバイスを構成したときに指定したデバイス名。
- 接続済み — デバイスと Dimension サーバーの間の接続状態。
- IP アドレス — デバイスの現在の IP アドレス。
- 種類 — WatchGuard サーバーの種類。

サーバー ページでは、サーバーのリストをソートしたり、リストからサーバーを削除したりすることができます。

サーバー リストをソートするには、いずれかの列のヘッダーをクリックします。

サーバー リストに含めたくないサーバーがある場合、それらのサーバーをリストから削除できます。これは使用していないサーバーがリスト中にある場合に便利です。

1. サーバー リストで、リストから削除するサーバーの行を選択します。
   サーバーの名前をクリックしないでください。選択したサーバーのメイン ページが開きます。
2. 削除 をクリックします。
   選択したサーバーがリストから削除されます。

サーバー リストの WatchGuard サーバーの詳細を表示する方法は、次を参照してください：サーバーを表示する。

## Dimension の共通機能

Dimension の多くのページでは、以下の共通機能を師ようして、ページ間をナビゲートしたり、レポートに含めたデータを絞り込んだり、構成の変更を行ったりすることができます。

構成をロック解除およびロックする

管理 ページの Dimension の構成の設定を変更する前に、構成をロック解除する必要があります。これにより、管理者認証を持つ 2 人以上のユーザーが同時に Dimension に接続できますが、接続済みの 1 名のユーザーのみが同時に構成に変更を行うことができます。

変更を加えることができるように構成のロックを解除するには、 をクリックします。
Dimension 構成のロック設定およびロック解除方法についての詳細は、Dimension 構成をロックおよびロック解除する を参照してください。

ナビゲーション メニューを表示する、または非表示にする

左側のナビゲーション メニューがある Dimension ページでは、左側のナビゲーション メニューを非表示にして、メイン ディスプレイのサイズを拡大し、ログ メッセージとレポートに関するより詳細な情報を確認することができます。

> 1. メイン ディスプレイのサイズを拡大するには、左側のナビゲーション メニューの上部で をクリックします。
> 2. 左側のナビゲーション メニューを元の状態に戻すには、 をクリックします。

ブレッドクラム

Dimension のほとんどの第 2 レベルのページ上部には ブレッドクラム リンクが表示され、Dimension web UI 内での現在位置を示します。

パス内の別のレベルに移動するには、ブレッドクラム パスの青色のリンクをクリックします。

たとえば、ホーム > Waimea > クライアントあたりのレポート パスで、ホーム をクリックすると Dimension のメイン ホーム ページに戻ります。

データを更新する

多くの ホーム ページでは、 をクリックして、選択ひた日付と時刻のデータを更新できます。

検索(S)

検索 テキスト ボックスに、デバイス または サーバー ページに表示されるログ メッセージで検索するテキストを入力します。このオプションは レポート ページでは使用できません。検索する 1 つの列の名前を指定して検索を絞り込むこともできます。ログ ファイル内のどの列でも検索を実行できますが、もっとも頻繁に検索される列には、policy, protocol、src_ip、src_port、dst_ip、dst_port、src_intf、dst_intf、app_name、app_cat_name などがあります。

たとえば、発信元 IP アドレスが 192.168 で 始まるすべてのログ メッセージを検索するには、src_ip=192.168 と入力します。

アクション

デバイスとサーバーの場合、アクション ドロップダウン リストで、ログ メッセージを CSVファイルにエクスポートできます。デバイスの場合、タイムスライスの分析 を表示することもできます。

#### 関連情報

Dimension データベースを構成および監視する

Dimension システム設定を管理する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索