関連トピック

# Policy Manager のウィザードを使って Gateway AntiVirus をアクティブ化する

1. WatchGuard System Manager から、Gateway AntiVirus を使用する Firebox を選択します。
2. をクリックします。
   または、ツール > Policy Manager の順に選択します。
   Policy Manager が、選択したデバイスに表示されます。
3. 登録サービス > Gateway AntiVirus > アクティブ化 の順に選択します。
   Activate Gateway AntiVirus Wizard が開始します。

1. 次へ をクリックします。
2. ウィザードを完了します。構成の中にプロキシ ポリシーが既に存在するかどうかによって、ウィザードには異なる画面が表示されます。ポリシーがない場合は、ウィザードを使用して 1 つまたは複数のプロキシ ポリシーを作成できます。

## Gateway AntiVirus の設定をポリシーに適用する

この画面には、Firebox に既にあるプロキシ ポリシーのリストが表示されます。リストから、Gateway AntiVirus を有効にするプロキシ ポリシーを選択します。無効なポリシーや、Gateway AntiVirus が既に有効になっているポリシーの 選択 チェック ボックスはグレー表示されます。

プロキシ定義の設定を変更することで、SMTP、POP3、HTTP、FTP、または TCP プロキシで Gateway AntiVirus を自動的に有効にすることもできます。これは次のセクションに説明されています：プロキシ定義で Gateway AntiVirus をアクティブ化する.

## 新しいプロキシ ポリシーの作成

Firebox に受信 SMTP、POP3、TCP、FTP、または HTTP クライアントのポリシーがまだ作成されていない場合、この画面が表示されます。

ポリシーを作成するには、対応するチェック ボックスを選択します。SMTP を選択した場合は、メール サーバーの IP アドレスを入力します。

SMTP ポリシーを作成する場合は、ウィザードがデフォルトの SMTP ポリシーを作成します。これは静的 NAT ポリシーです。このデフォルトの SMTP ポリシーを作成するには、静的 IP アドレスまたは PPPoE を持つ少なくとも 1 つの外部インターフェイスが必要になります。外部インターフェイスが複数存在する場合でも、作成されるポリシーは 1 つだけです。ポリシーの 送信先 は静的 NAT エントリです (指定されたメール サービスの IP アドレスへの最初の外部インターフェイスの静的 IP アドレス)。このデフォルト ポリシーが要件に合わない場合は、このウィザードを実行する前に Policy Manager で SMTP ポリシーを作成することができます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索