関連トピック

# ワイヤレス環境要素

ワイヤレス ネットワークの到達範囲とパフォーマンスに影響を与える環境要素は複数あります。これらの要因の結果としての無線信号のパスロスと減衰を推定する必要があります。

壁および天井

AP デバイスとワイヤレス クライアントの間にある壁および天井は、信号強度を低下させる原因となる可能性があります。ワイヤレス信号は壁その他の構造物を透過可能ですが、透過率は建材、建材の厚み、ワイヤレス アンテナとの距離に直接影響されます。

建材

金属製、アルミ製ドア、ガラス、コンクリート、金属スタッド、レンガの壁、ガラス、およびその他の建材は、ワイヤレス信号の信号強度に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。

EMI (電磁波干渉)

電子レンジ、コードレス電話、およびワイヤレス ヘッドホン等による EMI は著しい RF ノイズを発生させる可能性があるため、ワイヤレス通信を劣化または混信させる可能性があります。

距離

最大到達範囲を超えると、ワイヤレス信号は急速に劣化します。環境に必要とされる十分なワイヤレス範囲を実現するため、ネットワークを入念に計画する必要があります。

#### 関連情報

ワイヤレス信号強度およびノイズ レベル

ワイヤレス サイト調査

ワイヤレス配置

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索