関連トピック

# [ローカル] タブ

[ファイアウォールのルールのエントリ]ダイアログ ボックスの[ローカル] タブで、ファイアウォールのルールで制御される任意のローカル IP アドレスおよびポートを定義できます。 どのルールにも、[ローカル IP アドレス] 設定で[任意の IP アドレス] ラジオ ボタンを有効にするように構成することをお勧めします。 受信ポリシーを構成する場合、[ローカル ポート] 設定で、このポリシーを使用して制御するポートを追加できます。 同じポリシーで複数のポートを制御する場合、[複数のポートまたは範囲] を選択します。 各ポートを追加するには、[新規作成] をクリックします。

Explicit IP アドレスを選択した場合、IP アドレスを指定しなければなりません。 IP アドレスを0.0.0.0.に設定しないでください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索