関連トピック

# Rogue Access Point のスキャン結果

ワイヤレス不正アクセス検出スキャンの結果は、Rogue Access Point Detection (Wireless Intrusion Detection システム) 設定で確認できます。これらの設定には、最新の Rogue Access Point Detection スキャンによって見つかった信頼できないワイヤレス アクセスポイントが一覧表示されます。このリストには、Wireless Rogue Access Point Detection の構成で定義した信頼済みアクセス ポイントに一致するアクセスポイントは含まれません。

Firebox ワイヤレス デバイスの Rogue Access Point Detection 機能は、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの管理対象である WatchGuard AP デバイス向けに設計された Rogue Access Point Detection 機能とは異なります。ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの Rogue Access Point Detection の詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.
Firebox ワイヤレス デバイスと、WatchGuard AP デバイスの相違点の詳細については、次を参照してください：WatchGuard ワイヤレス ソリューション.

リストを確認および更新するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. システム ステータス > Rogue AP Detection の順に選択します。
   Rogue Access PointDetection システム ステータス ページが表示されます。

1. Rogue Access Point のスキャンを即時開始するには、今すぐスキャン をクリックします。
   ワイヤレス アクセスポイントでは、Rogue Access Point Detection スキャンを開始し、信頼できないアクセスポイントのリストを更新します。

リストを確認および更新するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. Firebox System Manager で、ツール > Rogue AP Detection の順に選択します。
   Rogue AP Detection ダイアログ ボックスが表示されます。

1. Rogue Access Point のスキャンを即時開始するには、今すぐスキャン をクリックします。
   ワイヤレス アクセスポイントでは、Rogue Access Point Detection スキャンを開始し、信頼できないアクセスポイントのリストを更新します。

信頼済みアクセスポイントがこのリストに含まれている場合、それは信頼済みアクセスポイントとしてまだ追加されていないと考えられます。アクセスポイントを信頼済みアクセスポイント リストに追加する方法の詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索