関連トピック

# プロキシ定義で Gateway AntiVirus をアクティブ化する

Gateway AV は、各プロキシについていくつかのカテゴリでルールにマッチするトラフィックをスキャンすることができます。たとえば、SMTP および POP3 プロキシについては、Gateway AV はコンテンツの種類およびファイル名カテゴリのルールにマッチするトラフィックをスキャンします。

プロキシ定義を編集するとき、Gateway AntiVirus をアクティブ化することができます。

1. Gateway AntiVirus で使用する SMTP、POP3、HTTP、FTP、または TCP/UDP プロキシを追加します。
   ポリシーの追加方法の詳細については、次を参照してください：構成にプロキシ ポリシーを追加する.
2. ポリシーをダブルクリックします。
   ポリシーのプロパティの編集 ダイアログが表示されます。
3. ポリシー タブを選択します。
4. プロキシ アクション ドロップダウン リストの横 をクリックします。
5. プロキシの構成 ウィンドウの左側のカテゴリ リストから、以下のカテゴリのうちの 1 つをクリックします。

FTP プロキシ | SMTP プロキシ | POP3 プロキシ | HTTP プロキシ | TCP/UDP Proxy （動的ポートの HTTP/SMTP トラフィック）
--- | --- | --- | --- | ---
ダウンロード | コンテンツの種類 | コンテンツの種類 | 要求：URL パス | 要求：URL パス
アップロード | ファイル名 | ファイル名 | 応答：コンテンツの種類、本文のコンテンツの種類 | 応答：コンテンツの種類、本文のコンテンツの種類

6. 所定のルールに一致するトラフィック、または一致しないトラフィックでウイルス スキャンを実行したい場合は、一致した場合 または 一致するものがない場合 ドロップダウン リストから AV スキャン を選択します。(プロキシ定義でルールを構成する方法の詳細については、次を参照してください：ルールを追加、削除、または変更する.)

1. OK をクリックします。

そのプロキシに対して、Gateway AntiVirus が自動的にアクティブになり有効になります。他のプロキシで Gateway AntiVirus を使用するには、この手続きをそれぞれに対して繰り返す必要があります。

#### 関連情報

Gateway AntiVirus について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索