関連トピック

# APT Blocker サーバーの設定を構成する

既定では、Firebox は APT Blocker 要求を最寄りのクラウド ベースの Lastline サーバーに送信します。APT Blocker 詳細設定では、APT Blocker が要求を特定リージョンのサーバーに送信したり、ローカルのオンプレミス サーバーに送信するよう構成することができます。

## APT Blocker サーバーリージョンを設定する

既定では、APT Blocker は、APT Blocker 要求を最寄りのクラウド ベースのサーバーに送信します。また、APT Blocker が要求を常に特定リージョンのサーバーに送信するよう構成することもできます。

APT Blocker サーバーリージョンを設定するには、Fireware Web UI で以下の手順を実行します：

1. 登録サービス > APT Blocker の順に選択します。
2. 詳細 タブを選択します。
3. APT Blocker 要求をロケーション特定サーバーに送信する を選択します。

1. サーバーリージョン ドロップダウン リストから、サーバーリージョンを選択します。
2. 保存 をクリックします。

APT Blocker サーバーリージョンを設定するには、Policy Manager で以下の手順を実行します：

1. 登録サービス > APT Blocker の順に選択します。
2. 詳細 タブを選択します。
3. APT Blocker 要求をロケーション特定サーバーに送信する を選択します。

1. サーバーリージョン ドロップダウン リストから、サーバーリージョンを選択します。
2. 構成を保存します。

## ローカルのオンプレミス サーバーを有効化する

大規模の企業ネットワークで、セキュリティやデータ プライバシー上の理由から Lastline クラウド サービスではなくオンプレミス サーバーをローカルに設置して使用している組織もあります。ネットワークにインストールされたローカルの Lastline オンプレミス サーバーがある場合は、要求を送信するように APT Blocker を構成することができます。

Lastline オンプレミス サーバーは、物理的アプライアンス、インストール メディア、VMware 画像として Lastline から入手できます。詳細については、または Lastline オンプレミス サーバーを注文するには、https：//www.lastline.com/contact を参照してください。

ライセンス キーおよび API トークン情報については、お使いの Lastline オンプレミス サーバー製品と共にお届けした情報を参照してください。

APT Blocker を有効にしてローカル Lastline オンプレミス サーバーを使用するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. 登録サービス > APT Blocker の順に選択します。
2. 詳細 タブを選択します。
3. APT Blocker 要求をローカル オンプレミス サーバーに送信する を選択します。

1. サーバー アドレス テキスト ボックスに、Lastlinle オンプレミス サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
2. ライセンス キー テキスト ボックスに、Lastline オンプレミス サーバーのライセンス キーを入力します。
3. API トークン テキスト ボックスに、Lastline オンプレミス サーバーの API トークンを入力します。
4. ユーザー名 テキスト ボックスに、Lastline オンプレミス サーバーの任意のユーザー名を入力します。
5. 保存 をクリックします。

APT Blocker を有効にしてローカル Lastline オンプレミス サーバーを使用するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. 登録サービス > APT Blocker の順に選択します。
2. 詳細 タブを選択します。
3. APT Blocker 要求をローカル オンプレミス サーバーに送信する を選択します。

1. サーバー アドレス テキスト ボックスに、Lastlinle オンプレミス サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
2. ライセンス キー テキスト ボックスに、Lastline オンプレミス サーバーのライセンス キーを入力します。
3. API トークン テキスト ボックスに、Lastline オンプレミス サーバーの API トークンを入力します。
4. ユーザー名 テキスト ボックスに、Lastline オンプレミス サーバーの任意のユーザー名を入力します。
5. 構成を保存します。

Lastline オンプレミス サーバーを使用する際には、自己署名された CA 証明書を Lastline から Firebox にインポートする必要もあります。

証明書をインポートするには次の手順を実行します：

1. https：//update.lastline.com/updates/distros/lastline-ca.crt の Lastline から証明書をダウンロードします。
2. プロセスに従い、以下の説明通りに証明書を Firebox にインポートします：
   - デバイス証明書を管理する （Web UI）
   - デバイス証明書を管理する（WSM）
3. 証明書機能 オプションを指定する際には、IPSec、Web サーバー、その他 を選択します。

#### 関連情報

APT Blocker について

APT Blocker を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索