関連トピック

# ブリッジにネットワーク インターフェイスを割り当てる

追加のインターフェイスを既存のブリッジに割り当てるには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ブリッジ の順に選択します。
   ブリッジ ページが表示されます。
2. ブリッジの設定 リストから、ブリッジの構成を選択して、編集 をクリックします。
3. ブリッジに追加する各ネットワーク インターフェイスの隣のチェック ボックスを選択します。
4. 保存 をクリックします。

Policy Manager でネットワーク インターフェイスをブリッジに割り当てるには、ブリッジに追加する物理インターフェイスを編集する必要があります。

ネットワーク インターフェイスをブリッジに割り当てるには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成 ウィンドウが表示されます。
2. ブリッジに追加するインターフェイスを選択し、構成 をクリックします。
   インターフェイス構成 - インターフェイス # ウィンドウが表示されます。

3. インターフェイスの種類 ドロップダウン リストから、ブリッジ を選択します。
4. 作成したネットワーク ブリッジの構成の隣のラジオ ボタンを選択します。または [新しいブリッジ] をクリックして、新しいブリッジを作成します。
5. OK をクリックします。

#### 関連情報

LAN ブリッジについて

ネットワーク ブリッジ構成を作成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索