関連トピック

# FireCluster 構成を更新する

各 Firebox の構成を更新するのとほぼ同じ方法で、FireCluster の構成を更新します。更新された構成を保存可能な保存先は、クラスタ マスターのみです。

プライマリまたはセカンダリ クラスタ インターフェイスの IP アドレスを変更した場合、構成を保存した後にすべてのクラスタ メンバーを同時に再起動する必要があります。

FireCluster の構成を更新するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager では、をクリックします。
   または、ファイル ＞ デバイスに接続 の順に選択します。
   Firebox への接続 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. クラスタの信頼済み IP アドレスを選択するかまたは入力します。ステータス (読み取り専用) パスフレーズを入力します。OK をクリックします。
   クラスタがデバイスとして WatchGuard System Manager のデバイス ステータス タブに表示されます。
3. デバイス ステータス タブでクラスタ デバイスを選択します。
4. をクリックします。
   または、ツール > Policy Manager の順に選択します。
   Policy Manager が表示され、クラスタの現在の構成ファイルが表示されます。
5. クラスタに必要な構成の変更を加えます。
6. クラスタの信頼済み IP アドレスに構成ファイルを保存します。

クラスタに構成を保存すると、クラスタ マスタは他のクラスタ メンバー に更新された構成を自動的に送信します。

クラスタを監視し、ポリシーおよびその他の構成設定更新するために Web UI を使用することができますが、FireCluster 設定を確認または変更するために Web UI を使用することはできません。詳細については、次を参照してください：FireCluster で Web UI を使用する。

FireCluster 構成設定についての詳細は、次を参照してください：手動で FireCluster を構成する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索