関連トピック

# Report Server のログ記録設定を構成する

WatchGuard Server Center から、接続中の Firebox のステータスを確認し、Log Server の Windows イベント ビューアおよびファイル パスの設定を構成できます。

1. サーバー ツリーから、Log Server を選択します。
2. ログ記録 タブを選択します。
   ログ記録 ページが表示されます。

1. 次のセクションの説明に従って、Log Server の設定を構成します。
2. 終了すると、適用 をクリックして、変更を保存します。

WatchGuard サーバーのログ記録設定を変更する場合、サーバーを停止して再起動し、変更を反映させる必要があります。WatchGuard サーバーを停止して再起動する方法の詳細については、WatchGuard サーバーを停止および起動する を参照してください。

## デバイスのステータスを表示する

Firebox ステータス ウィンドウに、Log Server に接続されたすべての Firebox のリストが表示されます。一覧を更新するには、ビューを更新するか、またはデバイスを一覧から削除します。

1. デバイスの接続の現在のステータスを表示するには、更新 をクリックします。
   Log Server に Firebox が接続されていない場合はメッセージが表示されます。
2. 一覧からデバイスを削除するには、Firebox ステータス の一覧からデバイスを選択します。削除 をクリックします。
   選択済みのデバイスが Firebox ステータス の一覧から削除されます。

## Windows イベント ビューアへのログ記録を構成する

サーバーのログ メッセージを Windows イベント ビューアに選択することを選択できます。

1. Windows イベント ビューア に CA サービス ログ メッセージを送付する チェック ボックスをオンにします。
2. ログ レベルの選択 ドロップダウン リストから、ログ メッセージに割り当てるログ レベルを選択します。
   - エラー
   - 警告
   - 情報
   - デバッグ

ログ レベルの詳細は、次を参照してください：ログ メッセージのレベル。

## ログ メッセージのログ ファイルへの保存

サーバー ログ メッセージを保存するファイルを選択し、後で確認できます。このオプションは既定で有効になっています。

ログ ファイルの設定を変更するには、以下の手順に従います。

1. ログ メッセージをファイルに保存する場合、ログ メッセージをファイルに送信する チェック ボックスがオンに設定されていることを確認する必要があります。
2. ファイルの場所 テキスト ボックスに、ログ ファイルの格納先のディレクトリのパスを入力します。
   または、参照 をクリックして、ディレクトリを選択します。
3. ログ レベルの選択 ドロップダウン リストから、ログ メッセージに割り当てるレベルを選択します。
   - エラー
   - 警告
   - 情報
   - デバッグ

ログ レベルの詳細は、次を参照してください：ログ メッセージのレベル。

#### 関連情報

データベースのサイズ、認証キー、診断ログ設定を構成する

データベースのメンテナンスの設定を構成する

通知の設定を構成する

ログ メッセージのレベル

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索