関連トピック

# ポートをブロックする

ブロックされたポート ページを利用し、ポート番号をプロックされたポートリストに追加できます。

1023 より大きいポート番号をブロックする場合は、十分に注意してください。これは、これらのソース ポート番号が頻繁にクライアントによって使用されるためです。

ポート番号をブロックされたポートのリストに追加するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ファイアウォール ＞ ブロックされたポート を選択します。
2. ブロックされたポート リストの下にあるテキストボックスに、ブロックするポート番号を入力してください。
3. 追加 をクリックします。
   [ブロックされたポート] のリストに新しいポート番号が表示されます。

ポート番号をブロックされたポート リストに追加するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. をクリックします。
   または、設定＞ 既定の脅威防止 ＞ ブロックされたポート の順に選択します。
   [ブロックされたポート] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ポート テキスト ボックスに、ポート番号を入力または選択します。
3. 追加 をクリックします。
   [ブロックされたポート] のリストに新しいポート番号が表示されます。

## ブロックされたポートの使用を試みた IP アドレスをブロックする

Firebox を構成して、ブロックされたポートの使用を試みる外部のコンピュータを自動的にブロックすることができます。ブロックされたポート の構成で、ブロックされたポートの使用を試みたサイトを自動的にブロックする チェックボックスを選択します。

## ブロックされたポートのログと通知を設定します

Firebox を構成して、コンピュータがブロックされたポートの使用を試みる際にログを作成できます。また、ブロックされたポートにコンピュータがアクセスを試みた場合の通知を設定できます。

Policy Manager の ブロックされたポート ダイアログボックスから以下の手順を実行します：

1. ログ記録 をクリックします。
   ログ記録と通知 ダイアログ ボックスが開きます。
2. 次に説明されているように、通知設定を構成します：ログ記録と通知の基本設定を行う。

#### 関連情報

ブロックされたポートについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索