関連トピック

# ワイヤレス デバイスのワイヤレス領域を更新する

Firebox System Manager から、ワイヤレス Firebox のワイヤレス無線地域を更新することができます。

ワイヤレス国情報を更新するには、以下の手順に従います。

1. Firebox System Manager を起動する デバイスの ★★
2. ツール > ワイヤレス無線地域を更新 の順に選択します。
   デバイス モニタ ユーザーとしてデバイスにログインした場合、ワイヤレス無線地域を更新 ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者としてログインした場合、ワイヤレス デバイスは WatchGuard サーバーに連絡して現在の稼働地域を判断します。
3. ユーザー名 テキスト ボックスに、デバイス管理者の認証資格を持つユーザー アカウントのユーザー名を入力します。
4. パスフレーズ テキスト ボックスに、ユーザー アカウントのパスフレーズを入力します。
5. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザー アカウントの認証サーバーを選択します。
6. Active Directory 認証サーバーを選択した場合、ドメイン テキスト ボックスに、指定したユーザー アカウントのドメインを入力します。
7. OK をクリックします。
   ワイヤレス デバイスは、WatchGuard サーバーに連絡して現在の稼働地域を判断します。

ワイヤレス Firebox のワイヤレス無線設定の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス無線設定について。

#### 関連情報

Firebox ワイヤレス デバイス構成について

ワイヤレス無線設定について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索