関連トピック

# HTTP プロキシについて

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) は、クライアントとサーバーの間の要求プロトコルまたは応答プロトコルです。通常、HTTP クライアントは Web ブラウザです。HTTP サーバーは、HTML ファイル、イメージ、およびその他のコンテンツを保持するリモート リソースです。HTTP クライアントが要求を開始するとき、ポート 80 で TCP (転送制御プロトコル) 接続が確立されます。HTTP サーバーは、ポート 80 で要求を待機します。クライアントからの要求を受信すると、サーバーは、要求されたファイル、エラー メッセージ、またはその他の情報と共に応答します。

HTTP プロキシは、高性能なコンテンツ フィルタです。Web トラフィックを検査して、ウイルスやその他の種類の侵入である可能性があるコンテンツを識別します。また、HTTP サーバーに対する外部ネットワークからの攻撃も防ぎます。WatchGuard では、ネットワークと外部ホスト間の HTTP トラフィックには、HTTP プロキシ ポリシーを使用することをお勧めしています。

HTTP プロキシ フィルタを使用すると、以下の操作を実行できます。

- HTTP 要求および応答のタイムアウトと長さの制限値を調整して、悪いネットワーク パフォーマンスを防止でき、複数の攻撃も防止できます。
- HTTP プロキシがブロックしている Web サイトにユーザーが接続しようとした場合に表示される拒否メッセージをカスタマイズします。
- Web コンテンツの MIME タイプをフィルタします。
- 指定されたパス パターンおよび URL をブロックします。
- 指定された Web サイトからの cookies を拒否します。

WebBlocker セキュリティ登録と共に HTTP プロキシを使用できます。詳細については、次を参照してください：WebBlocker について。

ユーザーが HTTP プロキシ経由でWindows アップデートをダウンロードできるようにするには、HTTP プロキシ設定を変更する必要があります。詳細については、次を参照してください：HTTP プロキシ経由の Windows アップデートを有効にする。

TCP/UDP プロキシは、標準以外のポートにおけるプロトコルで使用できます。HTTP でポート 80 以外のポートを使用する場合、TCP/UDP プロキシがトラフィックを HTTP プロキシに送信します。TCP/UDP プロキシの詳細については、次を参照してください：TCP/UDP プロキシについて。

Firebox 構成に HTTP プロキシを追加する方法の詳細については、次を参照してください：構成にプロキシ ポリシーを追加する。

## どのプロキシ アクションを使用するか

プロキシ ポリシーを構成する際、ポリシーに適したプロキシ アクションを選択する必要があります。内部クライアントからインターネットへの接続を許可するプロキシ ポリシーの場合、クライアント プロキシ アクションを使用します。内部サーバーからインターネットへの接続を許可するポリシーの場合、サーバー プロキシ アクションを使用します。

プロキシ アクション名に Standard という用語が付加されている事前定義済みプロキシ アクションには、最新のインターネット ネットワーク トラフィックの傾向を反映した推奨標準設定が含まれています。

Fireware v11.12 以上では、Web Setup Wizard と WSM Quick Setup Wizard により、Default-HTTP-Client プロキシ アクションを使用する HTTP プロキシ ポリシーが自動的に追加されます。Default-HTTP-Client プロキシ アクションは、HTTP-Client.Standard プロキシ アクションに基づいており、セットアップ ウィザードを実行したときに機能キーでライセンス付与されたサブスクリプション サービスを有効化します。新しい HTTP プロキシ ポリシーを追加する場合、Default-HTTP-Client プロキシ アクションのほうが HTTP-Client.Standard プロキシ アクションより優れた選択肢かもしれません。Default-HTTP-Client プロキシ アクションの詳細については、以下を参照してください。Setup Wizard の既定のポリシーと設定。

## コンテンツ アクションについて

HTTP プロキシでは、プロキシ アクションの代わりに HTTP コンテンツ アクションを選択できます。HTTP コンテンツ アクションが Firebox を有効化し、HTTP ホスト ヘッダーのコンテンツに基づいてインバウンド HTTP 要求を異なる内部 Web サーバーにルーティングして異なる HTTP サーバー プロキシ アクションを使用します。Firebox の背後のパブリック Web サーバーへの接続に必要なパブリック IP アドレスの件数を減らしたい場合、HTTP サーバー プロキシ アクションの代わりにコンテンツ アクションを使用します。詳細については、次を参照してください：コンテンツ アクションについて。

HTTP コンテンツ アクションを使った HTTP プロキシ ポリシーの構成方法についての詳細は、次を参照してください：例：HTTP プロキシと HTTP コンテンツ アクション。

## HTTP プロキシ アクションを構成する

このセクションでは、Fireware Web UI における HTTP プロキシ アクション構成 タブについて説明します。

### 設定 タブ

設定 タブで、トラフィックを許可するか拒否するかどうか、ポリシーのアクセス ルールの作成、またはポリシーベースのルーティングの構成、帯域幅と時間クォータの有効化、静的 NAT、またはサーバー負荷分散など、プロキシ ポリシーに関する基本情報を設定することができます。設定 タブには、ポリシーのプロトコルおよびポリシーのオプションの説明も表示されます。ログ記録、通知、自動的なブロックおよびタイムアウトの基本設定を行うには、このタブの設定を使用できます。

- 接続 — 接続が 許可、拒否、または 拒否 (リセット送信) されるかどうかを指定し、送信元 および 送信先 リストの表示対象を定義します (プロキシ定義の ポリシー タブ)。VPN ポリシーのアクセス ルールを設定する。
- ポリシーベースのルーティングの使用 — 次を参照してください：ポリシー ベースのルーティングを構成する
- 静的 NAT を構成する、またはサーバー負荷分散を構成することもできます。VPN 静的 NAT を構成する および サーバー負荷分散を構成する。
- ポリシーのログ記録設定を定義するには、ログ記録 セクションで構成します。
  詳細については、次を参照してください：ログ記録と通知の基本設定を行う。
- 接続 ドロップダウン リストを 拒否 または 拒否 (リセット送信) に設定すると、HTTP を使用しようとするサイトをブロックすることができます。
  詳細については、次を参照してください：ポリシー設定で一時的にサイトをブロックする
- Firebox あるいは認証サーバーによって設定されたアイドル タイムアウトを変更する方法については、次を参照してください：カスタムのアイドル タイムアウトを設定する。
- 帯域幅と時間クォータを有効化する方法については、次を参照してください：クォータについて。

### Application Control タブ

Firebox の Application Control が有効化されている場合は、このプロキシが Application Control に使用するアクションを設定することができます。

1. Application Control タブを選択します。
2. Application Control Action ドロップダウン リストから、このポリシーに使用する Application Control アクションを選択します。または、新しいアクションを作成します。
3. (オプション) 選択したアクションの Application Control 設定を編集します。
4. 保存 をクリックします。

詳細については、ポリシーで Application Control を有効にする を参照してください。

### トラフィック管理 タブ

トラフィック管理 タブでは、ポリシーのトラフィック管理アクションを選択することができます。新しいトラフィック管理アクションを作成することもできます。トラフィック管理アクションの詳細については、以下を参照してください。v11.8.x 以降でトラフィック管理アクションを定義する および ポリシーにトラフィック管理アクションを追加する。

ポリシーにトラフィック管理アクションを適用するには、以下の手順を実行します：

1. トラフィック管理タブを選択します。
2. トラフィック管理アクション ドロップダウン リストから、トラフィック管理アクションを選択します。
   または、次のトピックで説明されている通り、新規作成 を選択し、設定を構成して、新しいトラフィック管理アクションを作成します。v11.8.x 以降でトラフィック管理アクションを定義する。
3. 保存 をクリックします。

### プロキシ アクション タブ

このプロキシに定義済みプロキシ アクションを選ぶか、またはユーザー定義のプロキシ アクションを構成することができます。プロキシ アクションの構成方法の詳細については、次を参照してください：プロキシ アクションについて。

プロキシ アクションを構成するには、以下の手順を実行します：

1. プロキシ アクション タブを選択します。
2. プロキシ アクション ドロップダウン リストから、このプロキシ ポリシーで使用するプロキシ アクションを選択します。
   プロキシ アクションの詳細については、次を参照してください：プロキシ アクションについて。
3. 保存 をクリックします。

HTTP プロキシのためには、プロキシ アクションの設定のこれらのカテゴリを構成することができます :

- HTTP 要求：全般設定
- HTTP 要求：要求方法
- HTTP 要求：URL パス
- HTTP 要求：ヘッダー フィールド
- HTTP 要求：認証
- HTTP 応答：全般設定
- HTTP 応答：ヘッダー フィールド
- HTTP 応答：コンテンツの種類
- HTTP 応答：クッキー
- HTTP 応答：本文のコンテンツの種類
- キャッシュ プロキシ サーバーを使用する
- HTTP プロキシ：例外
- HTTP プロキシ：Data Loss Prevention
- HTTP プロキシ：WebBlocker
- HTTP プロキシ：AntiVirus
- HTTP プロキシ：Reputation Enabled Defense
- HTTP プロキシ：拒否メッセージ (deny message)
- HTTP プロキシ：プロキシおよび AV アラーム
- HTTP プロキシ：APT Blocker

### スケジューリング タブ

スケジューリング タブで、ポリシーの作動スケジュールを指定することができます。既存のスケジュールを選択するか、または新しいスケジュールを作成することができます。

1. スケジューリング タブを選択します。
2. アクションのスケジュール ドロップダウン リストから、スケジュールを選択します。
   または、次のトピックで説明されている通り、新規作成 を選択し、設定を構成して、新しいスケジュールを作成します。Firebox アクションのスケジュールを作成する および 運用スケジュールを設定する。
3. 保存 をクリックします。

### 詳細 タブ

詳細 タブ には、NAT、QoS、複数 WAN、および ICMP オプションの設定が含まれています。

このプロキシ ポリシー構成のコメントを編集または追加するには、コメント テキスト ボックスに、コメントを入力します。

このタブのオプションの詳細については、次を参照してください：

- NAT ルールを適用する
- ポリシーの固定接続期間を設定する
- ICMP エラー処理の設定
- 接続速度の制限を設定する
- ポリシーで QoS マーキングと優先順位付けを有効にする

このセクションでは、Policy Manager における HTTP プロキシ アクション構成タブについて説明します。

### ポリシー タブ

アクセス ルールと他のオプションを設定するには、ポリシー タブを使用します。

- HTTP プロキシ接続 — 接続が 許可、拒否、または 拒否 (リセット送信) されるかどうかを指定し、送信元 および 送信先 リストの表示対象を定義します (プロキシ定義の ポリシー タブ)。VPN ポリシーのアクセス ルールを設定する。
- ポリシーベースのルーティングの使用 — 次を参照してください：ポリシー ベースのルーティングを構成する
- 静的 NAT を構成する、またはサーバー負荷分散を構成することもできます。VPN 静的 NAT を構成する および サーバー負荷分散を構成する。
- プロキシ アクション— このポリシーに使用するプロキシ アクションを選択します。プロキシ アクションのルールセットも編集できます。
- 帯域幅と時間クォータを有効化する方法については、次を参照してください：クォータについて。

### プロパティ タブ

プロパティ タブで、次のオプションを設定します。

- このポリシー構成のコメントを編集または追加するには、コメントをコメント テキスト ボックスに入力します。
- ポリシーのログ記録の設定を定義するには、ログ記録 をクリックします。
  詳細については、次を参照してください：ログ記録と通知の基本設定を行う。
- HTTP プロキシ接続 ドロップ ダウン リスト (ポリシー タブ) を 拒否 または 拒否 (リセット送信) に設定すると、HTTP を使用しようとするサイトをブロックすることができます。
  詳細については、次を参照してください：ポリシー設定で一時的にサイトをブロックする
- Firebox あるいは認証サーバーによって設定されたアイドル タイムアウトを変更する方法については、次を参照してください：カスタムのアイドル タイムアウトを設定する。

### 詳細 タブ

プロキシ定義で、これらのオプションを使用できます。

- 運用スケジュールを設定する
- ポリシーにトラフィック管理アクションを追加する
- ICMP エラー処理の設定
- NAT ルールを適用する （既定では、すべてのポリシーで 1 - 1 NAT と動的 NAT の両方が有効化されています。）
- 接続速度の制限を設定する
- ポリシーで QoS マーキングと優先順位付けを有効にする
- ポリシーの固定接続期間を設定する

### プロキシ アクションを構成する

このプロキシに定義済みプロキシ アクションを選ぶか、またはユーザー定義のプロキシ アクションを構成することができます。プロキシ アクションの構成方法の詳細については、次を参照してください：プロキシ アクションについて。

HTTP プロキシのためには、プロキシ アクションの設定のこれらのカテゴリを構成することができます :

- HTTP 要求：全般設定
- HTTP 要求：要求方法
- HTTP 要求：URL パス
- HTTP 要求：ヘッダー フィールド
- HTTP 要求：認証
- HTTP 応答：全般設定
- HTTP 応答：ヘッダー フィールド
- HTTP 応答：コンテンツの種類
- HTTP 応答：クッキー
- HTTP 応答：本文のコンテンツの種類
- キャッシュ プロキシ サーバーを使用する
- HTTP プロキシ：例外
- HTTP プロキシ：Data Loss Prevention
- HTTP プロキシ：WebBlocker
- HTTP プロキシ：AntiVirus
- HTTP プロキシ：Reputation Enabled Defense
- HTTP プロキシ：拒否メッセージ (deny message)
- プロキシおよび AV アラーム
- HTTP プロキシ：APT Blocker

#### 関連情報

プロキシ ポリシーと ALG について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索