関連トピック

# フロント パネル

フロント パネル ページには、Firebox、接続されているサーバー、ネットワークおよびネットワーク トラフィックに関する基本情報が表示されます。

フロント パネル ページは ウィジェット と トップ パネル の 2 つの部分に分かれています。ウィジェットには、デバイスに関する特定の履歴情報が表示されます。トップ パネルには、デバイスの接続データが表示されます。このページは 30 秒毎に更新されます。

上部パネル セクションには、リアルタイムの統計情報があり、現在のライブデータ接続が表示されます。

## ウィジェット

システム、サーバー、外部帯域幅、IPSec VPN、CPU および メモリ の各ウィジェットは指定された間隔で更新され、デバイスに関する履歴情報を表示します。最新のデータを取得するには、過去 20 分 を選択します。

- システム — このウィジェットには、デバイス名、モデルおよびシリアル番号、Firebox の Fireware OS バージョン、システム時間、日付、最後に再起動してからの稼働時間、Firebox がログ メッセージを送信する Log Server の IP アドレス、Firebox を管理する Dimension のインスタンスの IP アドレス、およびデバイスで使用可能な障害レポート数が含まれます。
  デバイス管理者権限を持つユーザー アカウントを使ってログインした場合は、再起動 をクリックして Firebox を再起動することも可能です。
- サーバー — 外部の WatchGuard サーバー接続の Log Server、Dimension、Threat Detection、および Response (TDR) のステータスを表示します。
- WatchGuard Cloud — WatchGuard Cloud への接続のステータスを表示します。詳細については、次を参照してください：Firebox の WatchGuard Cloud。
- IPSec VPN — このウィジェット グラフには、Firebox を通過する IPSec VPN 接続の使用状況の統計が表示されます。
- 外部帯域幅 — このウィジェット グラフには、すべてのデバイスのインターフェイスに対するリアルタイムのスループット統計がキロバイトで表示されます。Y 軸 (縦軸) には、デバイスの電源を最後にオンにしたり再起動したときから、インターフェイス上で送受信された累積スループットの値がキロバイトで示されます。X 軸 (横軸) は、グラフに含まれる時間間隔を示します。
- CPU — このウィジェット グラフには、CPU の使用率と特定期間における平均負荷が表示されます。
- メモリ — このウィジェット グラフには、一定期間における Linux カーネル メモリの使用率が表示されます。

## トップ パネル

トップ パネル には、Firebox を経由する現在アクティブな接続に関するリアルタイム データが表示されます。それぞれのパネルには接続速度、その接続を介して伝送されるバイト数、およびヒット数が表示されます。

上部パネルの情報はリアルタイムの統計情報で、現在のライブデータ接続が表示されます。

使用可能なトップ パネルには以下が含まれます：

- トップ クライアント — Firebox に接続するクライアントのうち、帯域幅を最も使用するクライアントのリストを表示します。
- トップ 送信先 — 現在の接続で最も頻繁に訪問される送信先のリストを表示します。
- トップ ポリシー — 現在管理するトラフィックが最も多いポリシーのリストを表示します。
- 送信先ポート — Firebox への現在の接続で、最も頻繁に使用されているポートのリストを表示します。

レート 列には、通過するデータの現在のレートが表示されます。バイト 列には、そのホストの既存のすべての接続のバイト総数が表示されます。これは、既存のすべてのオープンの接続で累積的です。

トップ パネルの情報の詳細を表示したり、トップ パネルの詳細を基準としてピボットするには、トップ パネル リストで詳細をクリックします。新しい選択項目に基づいてトップ パネルの情報が更新されます。

#### 関連情報

Fireware Web UI で Firebox を監視する

ログ記録、ログ ファイル、および通知について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索