関連トピック

# ワイヤレスの容量とエアタイムの需要の計画

ワイヤレス配備計画の一環として、範囲の計画だけではなく、容量とエアタイムの需要を検討する必要があります。ワイヤレス ネットワークのトラフィックのパターンや提供する範囲領域を理解するため、エアタイムの需要のピーク量とトラフィックの種類を考慮する必要があります。

たとえば、ホテルや会議室への配備では、処理能力やエアタイムの需要基準が、一般的な小規模のオフィスやデパート小売店、学校での配備とは非常に異なったものになります。ワイヤレス配備はそれぞれが独特であり、範囲と容量の両方を計画する必要があります。

容量とエアタイムの需要分析は、次の情報を提供します。

- アイドルと有効なクライアントを含む、アクセスポイントあたりの最適なクライアント数
  - 使用レベルには、低速度の場合と最悪のシナリオを考慮に入れる必要があります。
- さまざまな利用方法のトラフィックに対するエアタイムの需要と最低限のデータ伝送速度
  - メール、Web、ビデオ、ソーシャルメディア、ストリーミングやその他の利用方法が含まれます。
  - 利用方法および接続ごとに帯域幅の処理量を算出し、次にワイヤレス ネットワークのカバレッジエリアで必要とされる全体的な帯域幅を割り出します。
- 需要増加の考慮
  - 接続されたクライアント数およびアプリケーション帯域幅の使用量に基づいています

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイス配備の概要

ワイヤレス環境要素

ワイヤレス配置

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索