関連トピック

# 外部認証サーバーを構成する

サードパーティのサーバーから認証を受ける Mobile VPN ユーザー グループを作成する場合、そのサーバー上に作成するグループの名前を、Mobile VPN グループに追加したグループの名前と同じにしてください。

認証サーバーに Active Directory を使用する場合は、ユーザーが所属する Active Directory セキュリティ グループ の名前を、Mobile VPN with SSL の構成に含まれるグループ名と同じにする必要があります。

RADIUS、VASCO、または SecurID の場合、ユーザー認証に成功したときに、ユーザーが所属するグループを Firebox に伝えるために、RADIUS サーバーが Filter-Id 属性 (RADIUS 属性 11) を送信することを確認してください。Filter-Id 属性の値は、Fireware RADIUS 認証サーバーの設定に表示される Mobile VPN グループの名前に一致させる必要があります。サーバーに対して認証するすべての Mobile VPN ユーザーは、このグループに属している必要があります。

#### 関連情報

サードパーティの認証サーバーについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索