関連トピック

# Dimension を VMware にインストールする

WatchGuard Dimension は、VMWare ESXi 5.x-6.x (要 64 ビット) 上では OVA ファイルとして配布されます。WatchGuard では、OVA ファイルの配布とインストールには VMware vSphere Client を使用することを推奨しています。

vSphere に仮想マシンをインストールして起動した後、Web ベースの WatchGuard Dimension Setup Wizard を実行して Dimension の新しいインスタンスの基本設定を構成します。

## 開始する前に

Dimension の OVA ファイルを配備して、Dimension VM をセットアップする前に、以下の手順を実行する必要があります：

- WatchGuard Dimension の OVA ファイルをダウンロードする。
  WatchGuard ソフトウェア ダウンロード センター で、watchguard-dimension_2_1_1.ova ファイルを検索してダウンロードし、ESXi ホストに WatchGuard Dimension をインストールします。
- DHCP サーバーを使用して Dimension の初期 IP アドレスを取得したい場合は、Dimension 仮想マシンに選ぶネットワークで DHCP サーバーを構成する。Dimension に手動で IP アドレスを設定することもできます。この初期 IP アドレスを使用して Dimension に接続し、Dimension Setup Wizard を実行して Dimension を設定します。
- Dimension VM を配備する場所で ESXi ホストを構成する。

## Dimension 仮想マシンをインストールする

WatchGuard Dimension VM を配備するには、以下の手順を実行します：

1. VMware vSphere Client を開いて、ESXi ホストに接続します。
2. ファイル > OVF テンプレートの配備 の順に選択します。
3. WatchGuard Portal からダウンロードした watchguard-dimension_2_1_1.ova ファイルの場所を参照します。次へ をクリックします。
4. OVF テンプレートの詳細 ページで、次へ をクリックします。
5. 同意 をクリックして、 エンドユーザー ライセンス契約に同意します。次へ をクリックします。
6. 名前 テキスト ボックスに、Dimension VM の記述的な名前を入力します。次へ をクリックします。
7. ディスク プロビジョニングのオプションを選択します。次へ をクリックします。
   ディスク プロビジョニングには任意のオプションを選択できますが、WatchGuard では、シック プロビジョン (Lazy Zeroed) を選択することを推奨しています。これは既定のオプションで、より正確なパフォーマンスの予想が可能で、必要に応じて VM のディスク サイズを増やすことができます。
8. ネットワーク マッピング ページで、仮想マシンの宛先のネットワークを選択します。
   その際、DHCP サーバーが設定されているネットワークを選択します。
   次へ をクリックします。
9. 設定を確認し、終了 をクリックします。
   vSphere Client に新しい Dimension VM が表示されます。

OVF テンプレートを配備して Dimension VM をインストールする場合、テンプレートによって VM のシステム メモリの量が自動的に構成されます。VM の設定のシステム メモリの値を手動で変更する場合は、2GB 以上の値を指定します。

## Dimension に静的 IP アドレスを設定する

DHCP サーバーがない場合、Dimension の外部インターフェイスに静的 IP アドレスを設定する必要があります。これは、Dimension に接続して、Dimension Setup Wizard を実行するために使用する IP アドレスです。静的 IP アドレスを設定するには、wgsupport の認証情報で Dimension にコンソール接続し、Eth0 インターフェイスに IP アドレスを指定します。

初めて Dimension にコンソール接続する場合、wgsupport ユーザーの既定のパスワードを変更する必要があります。

IP アドレスの変更に使用するコマンド ツールは /opt/watchguard/dimension/bin ディレクトリにあります。IP アドレスを変更するには、このディレクトリを指定し、wg_ip_addr.sh コマンドを実行して、インターフェイスの新しい IP アドレスと既定のゲートウェイを入力します。

Dimension にconsole接続して、Dimension に静的 IP アドレスを設定するには、以下の手順を実行します：

1. vSphere Client にログインし、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM へのコンソール接続を開始します。
3. ユーザー名 wgsupport を入力します。
4. パスフレーズ readwrite を入力します。
5. wgsupport ユーザー アカウントの新しいパスフレーズを入力して確定します。
6. Dimension に静的 IP アドレスを設定するには、コマンド ラインで次のように入力します：

/opt/watchguard/dimension/bin/wg_ip_addr.sh -i <IP アドレス> -m <マスク> -g <ゲートウェイ>.

たとえば、静的 IP アドレス 203.0.113.201/24 とゲートウェイ 203.0.113.1 で Dimension を構成するには、次のように入力します：

/opt/watchguard/dimension/bin/wg_ip_addr.sh -i 203.0.113.201 -m 24 -g 203.0.113.1.

1. キーボードの Enter キーを押します。

Dimension へのコンソール接続に関する詳細は、次を参照してください：Dimension にコンソールアクセスする.

## Dimension VM の設定を確認する

新しい Dimension VM を配備した後、VM をパワー オンにし、VM の設定を確認し、WatchGuard Dimension web UI に接続して Dimension Setup Wizard を実行するために使用する IP アドレスを検索します。

vSphereClient で、以下の手順を実行します：

1. ESXi ホストのツリーで、Dimension VM を選択します
2. 概要 タブを選択します。
3. 全般 セクションで、VM の設定がすべて正しいことを確認します。
4. コマンド セクションで、 を Dimension をパワー オンにします。
   Dimension VM が起動して DHCP サーバーから IP アドレスを取得するまでにしばらく時間がかかることがあります。
5. 全般 セクションで、Dimension の IP アドレスを検索します。
   これは、WatchGuard Dimension web UI に接続して、Dimension Setup Wizard を実行するために使用する IP アドレスです。

## WatchGuard Dimension Setup Wizard を実行する

Dimension VM をセットアップしてパワー オンした後、Dimesion に接続して、Dimension Setup Wizard を実行して Dimension の構成を行うことができます。

Setup Wizard を開始する前に、Wizard で追加する以下の情報がすべてそろっていることを確認してください：

- Dimension のホスト名 ヒントDimensionにホスト名を割り当てることができるよう構成された内部 DNS サーバーがある場合、そのホスト名を Dimension 設定ウィザードで指定できます。Dimension で使用する DNS サーバーがない場合、既定のホスト名設定「localhost」をそのまま使うことができます。
- Eth0 インターフェイスの IPv4 設定
- ログ暗号化キー
- 管理者のパスフレーズ

Dimension Setup Wizard を実行するには、以下の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開き、https://<Dimension IP アドレス> から Dimension に接続します。
   たとえば、Dimension のインスタンスに割り当てられた IP アドレスが 203.0.113.201 である場合、https://203.0.113.201 で Dimension に接続します。
   ログイン ページが表示されます。
2. 既定のユーザーの認証情報を入力します：
   - ユーザー名 — admin
   - パスフレーズ — readwrite

管理者パスフレーズは Setup Wizard を実行するときに変更します。

3. Wizard を終了して、Dimension の設定を完了する。
   Wizard を終了した後、Dimension のログイン ページが表示されます。
4. Wizard で指定した新しい管理者パスフレーズを使用して、Dimension にログインします。

Wizard を終了して Dimension にログインした後、以下のトピックの説明に従って、Dimension システムと Log Server を設定し、レポートのスケジュールを作成し、ユーザーを管理することができます。

- Dimension システム設定を管理する
- Dimension サーバーの管理
- レポートをスケジュールする
- ユーザーおよびグループを管理する

#### 関連情報

WatchGuard Dimension をインストールする

Dimension を設定・管理する

Dimension システム設定を管理する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索