関連トピック

# FireboxV または XTMv を出荷時の既定設定にリセットする

Firebox XTMv 仮想マシンで Web Setup Wizard をもう一度実行したい場合、Fireware Command Line Interface（CLI）を使用して仮想マシンを出荷時の既定設定にリセットできます。

## Hyper-V 上の Fireware CLI に接続する

Hyper-V Manager の仮想マシンに接続するときに Fireware CLI で FireboxV または XTMv 仮想マシンを管理するか、またはシリアル ポート経由で接続できます。シリアル ポート経由で CLI を使用するには、仮想マシンにシリアル ポートを割り当てる必要があります。物理的なシリアル ポートを使用するか、またはネットワーク経由で接続できます。

Hyper-V Manager で CLI に接続するには、以下の手順を実行します：

1. Hyper-V Manager の 仮想マシン ウィンドウで、FIreboxV または XTMv 仮想マシンを右クリックします。
2. 接続 を選択します。
3. admin とステータスのアカウント認証情報でログインします。

## ESXi 上の Fireware CLI に接続する

vSphere クライアントのコンソールから Fireware CLI を使用して FireboxV または XTMv 仮想マシンを管理するか、またはシリアル ポート経由で接続できます。シリアル ポート経由で CLI を使用するには、仮想マシンにシリアル ポートを割り当てる必要があります。物理的なシリアル ポートを使用するか、またはネットワーク経由で接続できます。

ESXi コンソールで CLI を使用するには、以下の手順を実行します：

1. vSphere クライアント インベントリ ツリーで、FireboxV または XTMv 仮想デバイスを選択します。
2. 概要 タブを選択します。
3. コンソールを開く をクリックします。
4. admin とステータスのアカウント認証情報でログインします。

## CLI を使用して、Firebox を工場出荷時の既定設定にリセットする

FireboxV または XTMv 仮想マシンを出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

1. admin アカウントで CLI にログインします。
2. restore factory-default というコマンドを実行します。

CLI を使用して Fireware を使用する方法の詳細は、製品ドキュメント ページの コマンド ライン インターフェイス リファレンス（http://www.watchguard.com/help/documentation/）を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索